[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.38.2
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	2	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=89-600 Chojnice; ul. Bajkowa;   dz nr 4608/102
ni=STOWARZYSZENIE BANK ŻYWNOŚCI W  CHOJNICACH;  ul. Świętopełka 10;  89-620 Chojnice
nw=
nk=
sp=
mi=Chojnice
da=14.10.2022
cpv=45332000-3,Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
cpv=45231300-8,Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
cpv=45332200-5,Roboty instalacyjne hydrauliczne
cpv=45332400-7,Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
cpv=45232410-9,Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
cpv=45232130-2,Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Robocizna razem
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=547.28

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm
id=0000001	3
jm=m3	060
ce=0
il=3.58

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Drewno na stemple (korowane, nasycone)
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.05

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Gwoździe budowlane gołe
id=0000003	3
jm=kg	033
ce=0
il=9.54

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Klamry ciesielskie typ U
id=0000004	3
jm=kg	033
ce=0
il=118.28

[RMS ZEST 82]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja  kanalizacji deszczowej część zewnętrzna

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0321-02
na=Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) balami drewnianymi w gruntach suchych pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruncie kat.III-IV
jm=m2	50
ob=836.34
nsn=SST nst kd pkt5

[PRZEDMIAR]
ko=	szerokości 1.0m
wo=281.91	1	((1.18+1.45+1.64+1.64)/4*95.4)*2	
wo=202.8	1	((0.87+2.01+1.64)/3*67.3)*2	
ko=	przykanaliki
wo=39.4	1	((0.87+2+2+1.18+1.3)/5*13.4)*2	
wo=84.84	1	(3.14*1.0*1.93*7)*2	studnie
wo=227.39	1	(4.4*3.4*3.8*2)*2	zbiorniki

[RMS 4]
nz=0.5506	0	0.5506
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0321-02
na=Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) balami drewnianymi w gruntach suchych pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruncie kat.III-IV
jm=m2	50
ob=157.63
nsn=SST inst. ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=52.08	1	(1.38+1.1)/2*21*2	Sk3 - z bezodpł.
wo=13.07	1	1.39*4.7*2	Sk3-budynek
wo=92.48	1	3.4*3.4*2*4	zb. bezodpł

[RMS 4]
nz=0.5506	0	0.5506
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

