[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.38.2
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	2	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=89-600 Chojnice; ul. Bajkowa;   dz nr 4608/102
ni=STOWARZYSZENIE BANK ŻYWNOŚCI W  CHOJNICACH;  ul. Świętopełka 10;  89-620 Chojnice
nw=
nk=
sp=
mi=Chojnice
da=14.10.2022
cpv=45332300-6,Roboty instalacyjne kanalizacyjne
cpv=45332200-5,Roboty instalacyjne hydrauliczne
cpv=45332400-7,Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Izolarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=14.925

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=9.24

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=5.26

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Robocizna razem
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=4.217

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Robotnicy
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=283.337

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=100.811

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=badanie wody
id=0000001	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Baterie umywalkowe ścienne 15mm
id=0000002	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Baterie zlewozmywakowe stojące z elastyczną wylewką
id=0000003	3
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Baterie zlewozmywakowe ścienne
id=0000004	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Czyszczaki polietylenowe  HDPE o średnicy wewnętrznej 160mm
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Deska  sedesowa dla niepełnosprawnych twarda z duroplastu
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Deska  sedesowa twarda z duroplastu
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Dwuzłączki mosiężne 28mm
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Dwuzłączki przejściowe mosiężne 42mm
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Filtr osadnikowy siatkowy skośny mosiężny o średnicy nominalnej 50mm
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Filtr siatkowy śr.32mm
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Folia polietylenowa 1mm
id=0000013	3
jm=m2	050
ce=0
il=8.97

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=gaśnica 4 kg
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=hydrant HP52 z szafką hydrantową naścienną z wężęmi prądownicą z miejscem na gaśnicę
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Keramzyt
id=0000016	3
jm=m3	060
ce=0
il=3.623

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Kołnierze przyłączeniowe
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Konstrukcje wsporcze
id=0000019	3
jm=kg	033
ce=0
il=20

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=korki kanalizacyjne z PCW 110mm
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=korki kanalizacyjne z PCW 50mm
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Kształtki Hep2O z gwintem o średnicy 15x1/2"
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.03

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Kształtki polietylenowe  HDPE o średnicy zewnętrznej 160mm kolano 45o
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Kształtki polietylenowe  HDPE o średnicy zewnętrznej 160mm kolano 90o
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Kształtki polietylenowe  HDPE o średnicy zewnętrznej 160mm trójnik 45o
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Kształtki PP-stal 20
id=0000027	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Kształtki PP-stal 25
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Kształtki PP-stal32
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Kształtki PP-stal50
id=0000030	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Kształtki przejściowe mosiężne
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.2

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Kształtki przejściowe mosiężne 22x3/4"
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.1

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Kształtki przejściowe mosiężne 54x2"
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.4

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Kształtki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2"
id=0000034	3
jm=szt	020
ce=0
il=21

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Kształtki przejściowe PP 32mm /Stal  25mm
id=0000035	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 25mm
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 32mm
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0
il=9.74

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=50mm
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0
il=27.9

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne 200mm
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.1

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0
il=32.6

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne d=160mm
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0
il=10.17

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu lub polipropylenu d=16mm
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0
il=20.3

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu 20mm
id=0000045	3
jm=szt	020
ce=0
il=75.8

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu 25mm
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0
il=9.9

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu 32mm
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.05

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu 50mm
id=0000048	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.5

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu 63mm
id=0000049	3
jm=szt	020
ce=0
il=12.5

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu gwintowane 15mm
id=0000050	3
jm=szt	020
ce=0
il=46

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu gwintowane 20mm
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=0
il=38.72

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu gwintowane 50mm
id=0000052	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.62

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm
id=0000054	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.57

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm
id=0000055	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.2

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm
id=0000057	3
jm=szt	020
ce=0
il=7.05

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Łączniki żeliwne ocynkowane  15mm
id=0000058	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.072

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Miski ustępowe porcelanowe "kompakt" wiszące ze stelażem i spłuczką podtynkową
id=0000059	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Miski ustępowe porcelanowe "kompakt" wiszące ze stelażem i spłuczką podtynkową dla niepełnosprawnych
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Mufy elektrooporowe o średnicy wewnętrznej 160mm z uszczelką
id=0000061	3
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Otuliny z pianki  gr. min. 20mm na rurę śr.20mm
id=0000062	3
jm=m	040
ce=0
il=61.6

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Otuliny z pianki  gr. min. 20mm na rurę śr.25mm
id=0000063	3
jm=m	040
ce=0
il=17.6

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Otuliny z pianki  gr.min. 20mm na rurę śr.32mm
id=0000064	3
jm=m	040
ce=0
il=11

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Otuliny z pianki gr. min. 20mm na rurę śr.16mm
id=0000065	3
jm=m	040
ce=0
il=38.5

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Otulinyz pianki  grubości min.20mm na rurę 50mm
id=0000066	3
jm=m	040
ce=0
il=57.5

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Piasek
id=0000067	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.725

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Piasek do zapraw
id=0000068	3
jm=m3	060
ce=0
il=8.747

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Pisuary porcelanowe
id=0000069	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=pneumatyczny zawór spłukujący do pisuaru ręczny
id=0000070	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=podgrzewacz wody zbiornikowy  pionowy (120l, 2kW, z anodą magnezową, z regulacją elektroniczną, z zaworem bezp. w zestawie, zakres temp 30-80oC) zasilany z pompy ciepła
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Pompa cyrkulacyjna do c.w.u. o wydajności do  4,0m3/h i średnicy króćców przyłączeniowych 3/4" (20mm)
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Półśrubunki z nakrętkami mosiężne o średnicy 3/4"x1 i 1/4"
id=0000073	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.1

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Rury polietylenowe  HDPE 160mm
id=0000074	3
jm=m	040
ce=0
il=50.4

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  d=15mm
id=0000075	3
jm=m	040
ce=0
il=0.24

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane 32mm
id=0000076	3
jm=m	040
ce=0
il=0.42

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane 40mm
id=0000077	3
jm=m	040
ce=0
il=0.42

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane  20mm
id=0000078	3
jm=m	040
ce=0
il=1.03

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane  25mm
id=0000079	3
jm=m	040
ce=0
il=1.03

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane  32mm
id=0000080	3
jm=m	040
ce=0
il=5.15

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane  50mm
id=0000081	3
jm=m	040
ce=0
il=15.3

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Rury wywiewne z PCW brązowe d=110mm/160mm
id=0000082	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=110mm
id=0000083	3
jm=m	040
ce=0
il=14.4

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=160mm
id=0000084	3
jm=m	040
ce=0
il=21.018

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  50mm
id=0000085	3
jm=m	040
ce=0
il=22.67

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm
id=0000086	3
jm=m	040
ce=0
il=9.3

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 200mm
id=0000087	3
jm=m	040
ce=0
il=2.225

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Rury z polipropylenu  stabilizowana mechanicznie wkładką aluminiową śr.16/2,2mm
id=0000088	3
jm=m	040
ce=0
il=38.5

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Rury z polipropylenu d=20mm
id=0000089	3
jm=m	040
ce=0
il=2.4

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Rury z polipropylenu PP-R stabilizowana mechanicznie wkładką aluminiową śr.20/2,8mm
id=0000090	3
jm=m	040
ce=0
il=66

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Rury z polipropylenu PP-R stabilizowana mechanicznie wkładką aluminiową śr.25/3,5mm
id=0000091	3
jm=m	040
ce=0
il=16.2

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Rury z polipropylenu PP-R stabilizowana mechanicznie wkładką aluminiową śr.32/4,5mm
id=0000092	3
jm=m	040
ce=0
il=5.4

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Rury z polipropylenu PP-R stabilizowanego mechanicznie wkładką aluminiową śr 63/8,7mm
id=0000093	3
jm=m	040
ce=0
il=27

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Rury z polipropylenu PP-R stabilizowanego mechanicznie z wkładką aluminiową śr 50/6,9mm
id=0000094	3
jm=m	040
ce=0
il=10.8

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=spłuczka podtynkowa dla miski podwieszanej  z przyciskiem 2 zakresowym ze stelażem do miski ustępowej profilowanym malowanym kataforetycznie
id=0000095	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=spłuczka podtynkowa dla pisuaru ze stelażem do pisuaru profilowanym malowanym kataforetycznie
id=0000096	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Syfon pisuar.mosiężny chromowany fi 25mm
id=0000097	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Syfon zlewowy mosiężny fi 32mm
id=0000098	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Syfon zlewozmywakowy podwójny z tw.szt.
id=0000099	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Syfony umywalkowe
id=0000100	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Syfony umywalkowe chromowane krótkie (dla niepełnosprawnych) lub podtynkowe
id=0000101	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=termostatyczny zawór  do regulacji cyrkulacji cwu o średnicy nominalnej 20mm
id=0000102	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Tuleje wspomagające 15mm
id=0000103	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Uchwyty do rur
id=0000104	3
jm=szt	020
ce=0
il=10.12

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Uchwyty do rur Hep2O 15mm, przykręcane
id=0000105	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Uchwyty do rur stalowych  32mm
id=0000106	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Uchwyty do rur stalowych  40mm
id=0000107	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych
id=0000108	3
jm=szt	020
ce=0
il=187.15

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm
id=0000109	3
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW  63mm
id=0000110	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm
id=0000111	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Uchwyty rurowe
id=0000112	3
jm=szt	020
ce=0
il=50.4

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  20mm
id=0000113	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  32mm
id=0000114	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  50mm
id=0000115	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych dn=32mm
id=0000116	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych min 55x55cm. trwała wysokiej jakości
id=0000117	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Umywalki porcelanowe
id=0000118	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem typu EA, temp. max. 65 stopni C, max. ciśnienie wlotowe 1,0 MPa, przyłącze 1 i 1/4"
id=0000119	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem typu HD 206 przyłącze o średnicy 1/2"
id=0000120	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=uzdatniacz wody do zmywarki
id=0000121	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=węzyki do płuczek
id=0000122	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Wodomierz skrzydełkowy 32mm
id=0000123	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Wodomierz skrzydełkowy 40mm
id=0000124	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Wpust dachowy  grawitacyjny podgrzewanyc 230V dn160mmpionowy z koszem na liście i kołnierzem bitumicznym do zgrzania z papą termozgrzewalną izolowane termicznie
id=0000125	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Wpust ściekowy podłogowy ze stali nierdzewnej  z syfonem z odpływem dn 110
id=0000126	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Wsporniki do umywalek
id=0000127	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Wsporniki dystansowe do montowania elementów
id=0000128	3
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=zawory do płuczek
id=0000129	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Zawory hydrantowe mosiężne 50mm
id=0000130	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Zawory kulowe  gwintowane  wodne  śr.15mm
id=0000131	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Zawory kulowe  gwintowane  wodne  śr.15mm z końcówką do węża
id=0000132	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Zawory kulowe  gwintowane  wodne  śr.20mm
id=0000133	3
jm=szt	020
ce=0
il=19

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Zawory kulowe 50mm
id=0000134	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Zawory kulowe do płuczek śr.15mm
id=0000135	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Zawory mosiężne proste d=15mm
id=0000136	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.264

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Zawory spłukujące do pisuarów czasowy automatyczny samozamykający
id=0000137	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Zawory wodne przelotowe proste 25mm
id=0000138	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Zawory wodne przelotowe proste 32mm
id=0000139	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Zawory wodne przelotowe proste 50mm
id=0000140	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Zawory wodne przelotowe proste, żeliwne
id=0000141	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Zawory zaporowe grzybkowe żeliwne z kielichami gwintowanymi 32mm
id=0000142	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Zawory zaporowe grzybkowe żeliwne z kielichami gwintowanymi 40mm
id=0000143	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Zawory zwrotne mosiężne d=15mm
id=0000144	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.024

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Zawór odcin.elektromagnetyczny - pierszeństwa p.poż. (np. MV300/MV100)
id=0000145	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Zawór zwrotny antyskaż. EA251 fi 32mm
id=0000146	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Zawór zwrotny antyskaż. EA251 fi 50mm
id=0000147	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=zlew z blachy nierdzewnej 1-komorowy
id=0000148	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy g.I
id=0000149	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=złącza elastyczne mosiężne do armatury
id=0000150	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=zmywarka z funkcją wyparzania
id=0000151	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 220]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9t
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.429

[RMS ZEST 221]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9t
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.3

[RMS ZEST 222]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy  5-10t
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.138

[RMS ZEST 223]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=5.607

[RMS ZEST 224]
ty=S
na=Zgrzewarka Media
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=42.12

[RMS ZEST 225]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wodociągowa

[ELEMENT 2]
na=Instalacja

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 16mm
jm=m	40
ob=35
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 20mm
jm=m	40
ob=60
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 25mm
jm=m	40
ob=15
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=0.285	0	0.285
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-03
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 32mm
jm=m	40
ob=5
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-05
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 50mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=10
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=0.356	0	0.356
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-02
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=1
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=0.354	0	0.354
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-03
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=1
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=0.382	0	0.382
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-04
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=5
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=0.465	0	0.465
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-06
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=5
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=0.582	0	0.582
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych, rurociąg o średnicy do 63mm
jm=m	40
ob=120
nsn=SST inst wody pkt6

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	35+55+15+5+10	

[RMS 6]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-04
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych w budynkach niemieszkalnych, rurociąg o średnicy do 65mm
jm=m	40
ob=12
nsn=SST inst wody pkt6

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	1+1+5+5	

[RMS 6]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=132
nsn=SST inst wody pkt6

[PRZEDMIAR]
wo=132	1	35+55+15+5+10+1+1+5+5	

[RMS 6]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-06
na=Analogia.Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami z pianki PU
jm=m	40
ob=35
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 1]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.00135	0	0.00135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-06
na=Analogia.Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami z pianki PU
jm=m	40
ob=56
nsn=SST inst wody pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55	
wo=1	1	1	

[RMS 1]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.00135	0	0.00135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07
na=AnalogiaIzolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami z pianki PU
jm=m	40
ob=16
nsn=SST inst wody pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15	
wo=1	1	1	

[RMS 1]
nz=0.0863	0	0.0863
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0862	0	0.0862
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.00305	0	0.00305
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07
na=Analogia.Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm otulinami z pianki PU
jm=m	40
ob=10
nsn=SST inst wody pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	
wo=5	1	5	

[RMS 1]
nz=0.0863	0	0.0863
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0862	0	0.0862
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.00305	0	0.00305
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-08
na=Analogia Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami z pianki PU
jm=m	40
ob=15
nsn=SST inst wody pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	10+5	

[RMS 1]
nz=0.1122	0	0.1122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1121	0	0.1121
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.00505	0	0.00505
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116.1-01
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z polipropylenu do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy  o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20mm
jm=szt	20
ob=13
nsn=SST inst wody pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	3+4+1+5	baterie

[RMS 6]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116.1-08
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z polipropylenu płuczek, o połączeniu metalowym, o średnicy zewnętrznej 20mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST inst wody pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	podejścia do płuczek

[RMS 6]
nz=0.682	0	0.682
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=15
nsn=SST inst wody pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	14+1	

[RMS 6]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST inst wody pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	5+1	

[RMS 6]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=7
nsn=SST inst wody pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	6+1	

[RMS 6]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst wody pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 6]
nz=0.399	0	0.399
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST inst wody pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 6]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-06
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=0.639	0	0.639
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0133-01
na=Montaż urządzeń typu HD o średnicy nominalnej przyłącza 1/2", zabezpieczających wodę przed wtórnymi zanieczyszczeniami
jm=szt	20
ob=5
nsn=SST inst wody pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	

[RMS 2]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=4.2	0	4.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-01
na=Baterie umywalkowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=0.711	0	0.711
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-01
na=Baterie zlewozmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst wody pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 6]
nz=0.711	0	0.711
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST inst wody pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	

[RMS 6]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNR	2-15u2 0203-03
na=Analogia armatura pneumatyczny zawór spłukujący do pisuaru ręczny
jm=kpl	90
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 6]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNR	2-15u2 0102-01
na=Analogia Montaż gotowych elementów systemowych  do mocowania pisuaru przy ścianie
jm=kpl	90
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 6]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0106-02
na=analogia Wykonanie podejścia dopływowego o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej zmywarek do naczyń zakup i montaż zmywarki
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst wody pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNR	2-15u2 0102-01
na=Analogia Montaż gotowych elementów systemowych  do mocowania miski ustępowej przy ścianie
jm=kpl	90
ob=2
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 6]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=badanie bakteriologiczne wody do odbioru
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0143-01
na=analogia Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności  do 150dm3
jm=kpl	90
ob=1
nsn=5

[RMS 6]
nz=4.21	0	4.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-35 0112-02
na=Wykonanie podejścia o średnicy nominalnej króćców przyłączeniowych 3/4" (20mm) do ciepłej wody użytkowej i montaż pomp cyrkulacyjnych o wydajności 4,0m3/h
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst co i ct pkt5

[RMS 3]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-35 0132-04
na=Montaż urządzeń typu EA o średnicy nominalnej z przyłącza 1 i 1/4", zabezpiecząjących wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 2]
nz=1.37	0	1.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01
na=Analogia kształtki przejściowe z rur z tworzyw sztucznych na rury stalowe
jm=szt	20
ob=9
nsn=SST inst wody pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	
wo=2	1	2	
wo=2	1	2	

[RMS 6]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=5	1	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0111-06
na=Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=12
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0309-03
na=analogia Zawór  do regulacji cyrkulacji cwu o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 6]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Zestawy wodomierzowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0122-04
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 32mm w rurociągach stalowych
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=2.21	0	2.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-35 0132-04
na=Montaż urządzeń typu EA o średnicy nominalnej z przyłącza 1 i 1/4", zabezpiecząjących wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 2]
nz=1.37	0	1.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-04
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 32mm z łącznikiem redukcyjnym
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Instal wyd.1996	KNR	INSTAL 0111-04
na=Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-04
na=Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST inst wody pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 6]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-04
na=analogia Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 32mm - zawór pierszeństwa p.poż.
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst wody pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 6]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0122-05
na=Analogia Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 50mm w rurociągach stalowych
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=2.62	0	2.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-35 0133-06
na=Analogia Montaż zaworu antyskażeniowego o średnicy nominalnej przyłącza 2", zabezpieczających wodę przed wtórnymi zanieczyszczeniami
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 3]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=4.2	0	4.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-05
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 40mm z łącznikiem redukcyjnym
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0111-06
na=Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-06
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST inst wody pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 6]
nz=0.639	0	0.639
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=wewnętrzna instalacja p.poż.

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0138-02
na=Zawory hydrantowe montowane na ścianie o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=0.485	0	0.485
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-35 0133-06
na=Montaż zaworów atyskażeniowych o średnicy nominalnej przyłącza 2", zabezpieczających wodę przed wtórnymi zanieczyszczeniami
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 3]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=4.2	0	4.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-06
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=10
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=0.582	0	0.582
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-06
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 63mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=25
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=0.397	0	0.397
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-08
na=Analogia Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami z pianki PU
jm=m	40
ob=35
nsn=SST inst wody pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	10+25	

[RMS 1]
nz=0.1122	0	0.1122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1121	0	0.1121
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.00505	0	0.00505
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01
na=Analogia kształtki przejściowe z rur z tworzyw sztucznych na rury stalowe
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST inst wody pkt5

[RMS 6]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja kanalizacji sanitarnej

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0106-01
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m
jm=m3	60
ob=11.1
nsn=SST inst ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	(0.10+0.20+0.10)*(2.5)*0.8	śr.200mm
wo=5.18	1	(0.10+0.16+0.10)*(18)*0.8	śr.160mm
wo=3.72	1	(0.10+0.11+0.10)*(15)*0.8	śr.110mm
wo=1.4	1	(0.10+0.05+0.10)*(7)*0.8	śr.50mm

[RMS 5]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-01
na=Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm
jm=m2	50
ob=13.88
nsn=SST inst ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	(0.10+0.20+0.10)*(2.5)	śr.200mm
wo=6.48	1	(0.10+0.16+0.10)*(18)	śr.160mm
wo=4.65	1	(0.10+0.11+0.10)*(15)	śr.110mm
wo=1.75	1	(0.10+0.05+0.10)*(7)	śr.50mm
ko=	

[RMS 5]
nz=0.2454	0	0.2454
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-05
na=Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 225mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=2.5
nsn=SST inst ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2.5	

[RMS 6]
nz=0.403	0	0.403
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.0326	0	0.0326
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04
na=Rurociągi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 160mm
jm=m	40
ob=18
nsn=SST inst ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18	

[RMS 6]
nz=0.313	0	0.313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03
na=Rurociągi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 110mm
jm=m	40
ob=15
nsn=ST inst ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15	

[RMS 6]
nz=0.253	0	0.253
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-01
na=Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=7
nsn=ST inst ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7	

[RMS 6]
nz=0.161	0	0.161
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-03
na=Obsypka  z materiałów sypkich o grubości 20cm
jm=m2	50
ob=13.88
nsn=SST inst ks pkt5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	(0.10+0.20+0.10)*(2.5)	śr.200mm
wo=6.48	1	(0.10+0.16+0.10)*18	śr.160mm
wo=4.65	1	(0.10+0.11+0.10)*(15)	śr.110mm
wo=1.75	1	(0.10+0.05+0.10)*(7)	śr.50mm

[RMS 5]
nz=0.4479	0	0.4479
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01
na=Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=15
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15	rury kanalizacyjne i odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych

[RMS 6]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03
na=Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=10
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	

[RMS 6]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.0172	0	0.0172
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym
jm=szt	20
ob=2
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 6]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02
na=Analogia Korki kanalizacyjne z PCW m o połączeniu wciskowym
jm=szt	20
ob=5
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	0,05
ko=	

[RMS 6]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=15	1	15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=6	1	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05
na=Rury wywiewne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 160
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst ks pkt5

[RMS 6]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 110mm
jm=
ob=8
nsn=SST inst ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	do ustępów
wo=6	1	6	do kratek

[RMS 6]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm
jm=
ob=9
nsn=SST inst ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	umywalki
wo=3	1	3	zlewozmywaki
wo=1	1	1	zlew
wo=1	1	1	zmywarka
wo=1	1	1	pisuar

[RMS 6]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03
na=Analogia Ustępy (miski ustępowe wiszące ze stelażem i spłuczką podtynkową )
jm=kpl	90
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 6]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03
na=Analogia Ustępy (miski ustępowe dla niepełnosprawnych wiszące ze stelażem i spłuczką podtynkową )
jm=kpl	90
ob=1
nsn=5

[RMS 6]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
jm=kpl	90
ob=2
nsn=SST inst ks pkt5

[RMS 6]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05
na=Zlewozmywak z blachy nierdzewnej
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST inst ks pkt5

[RMS 6]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-02
na=Wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST inst ks pkt5

[RMS 6]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=6	1	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02
na=Umywalki pojedyncze z syfonem niklowanym lub podtynkowym
jm=kpl	90
ob=1
nsn=5

[RMS 6]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05
na=Zlew z blachy nierdzewnej
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst ks pkt5

[RMS 6]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0234-02
na=Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
jm=kpl	90
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 6]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja kanalizacji deszczowej wewnętrznej

[POZYCJA]
pd= 2000	KNR	2-15u2 0303-04
na=Montaż rurociągów polietylenowych HDPE kanalizacyjnych o średnicy wewnętrznej 160mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach budynków
jm=m	40
ob=48
nsn=SST inst ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48	

[RMS 6]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=0.675	0	0.675
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNR	2-15u2 0304-04
na=Montaż kształtek polietylenowych HDPE kanalizacyjnych średnicy zewnętrznej 160mm o połączeniach zgrzewanych
jm=szt	20
ob=14
nsn=SST inst ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14	
ko=	

[RMS 6]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=6	1	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=6	1	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNR	2-15u2 0305-03
na=Montaż czyszczaków polietylenowych  HDPE o średnicy zewnętrznej 125-160mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST inst ks pkt5

[RMS 6]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNR	2-15u2 0405-01
na=Analogia Montaż wpustów dachowych grawitacyjnych podgrzewanych 230V dn160mm
jm=kpl	90
ob=4
nsn=SST inst ks pkt5

[RMS 6]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNR	2-15u2 0313-04
na=Połączenia mufami elektrooporowymi HDPE o średnicy zewnętrznej 160mm
jm=szt	20
ob=24
nsn=SST inst ks pkt5

[RMS 6]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0106-01
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m
jm=m3	60
ob=3.45
nsn=SST inst ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=3.45	1	(1)*(2.3)*1.5	śr.160mm

[RMS 5]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-01
na=Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm
jm=m2	50
ob=2.3
nsn=SST inst ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=2.3	1	2.3*1	śr.160mm
ko=	

[RMS 5]
nz=0.2454	0	0.2454
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04
na=Rurociągi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 160mm
jm=m	40
ob=4.6
nsn=SST inst ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=4.6	1	2.3*2	

[RMS 6]
nz=0.313	0	0.313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa piasku do zasypania
jm=m3	60
ob=3.45
nsn=SST inst. kd pkt4
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3.45	1	(1)*(2.3)*1.5	śr.160mm

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0614-01
na=Analogia Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem, izolacja keramzytem
jm=m3	60
ob=3.45
nsn=SST. inst ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=3.45	1	(1)*(2.3)*1.5	śr.160mm
ko=	

[RMS 6]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=2.6	0	2.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=3.5	0	3.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat.III-IV
jm=m3	60
ob=3.45
nsn=SST inst kd pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=3.45	1	(1)*(2.3)*1.5	śr.160mm

[RMS 4]
nz=1.2224	0	1.2224
np=1
wa=0
wb=0

