[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.38.2
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	2	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=89-600 Chojnice; ul. Bajkowa;   dz nr 4608/102
ni=STOWARZYSZENIE BANK ŻYWNOŚCI W  CHOJNICACH;  ul. Świętopełka 10;  89-620 Chojnice
nw=
nk=
sp=
mi=Chojnice
da=14.10.2022
cpv=45331200-8,Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
cpv=45331210-1,Instalowanie wentylacji

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Izolarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=9.856

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Robotnicy
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=198.449

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=14.783

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=akcesoria dodatkowe(np. przewody połączeniowe)
id=0000001	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=aparat grzewczo wentylacyjny np.VR EC
id=0000002	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Czerpnie dachowe prostokątne, typ A o obwodzie do 2520mm
id=0000003	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=czujnik temp.
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=czujnik temp. zewn.
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=falownik LG/LS SV008IC5-1F
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Kausze stalowe ocynkowane
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=37.5

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=komora mieszania z filtrami i dwoma przepustnicami
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm
id=0000009	3
jm=kg	033
ce=0
il=7.35

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, typ A o obwodzie  800mm
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=kruciec mont.
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 160mm
id=0000012	3
jm=m2	050
ce=0
il=3.28

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Lina stalowa ocynkowana  5mm
id=0000013	3
jm=m	040
ce=0
il=18.72

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Maty z wełny mineralnej na folii aluminiowej  gr.50mm
id=0000014	3
jm=m2	050
ce=0
il=34.495

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=minirekuperator min 160m3/h ( np prana 200C lub inny)
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Obejmy mocujące do izolacji z wełny mineralnej
id=0000016	3
jm=szt	020
ce=0
il=49.278

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Płyty gumowe bez przekładek  5mm
id=0000017	3
jm=kg	033
ce=0
il=2.59

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie do 4400mm
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.867

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów o średnicy do 160mm
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów typu B/I o średnicy do  160mm
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.882

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II o średnicy  160mm
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ A o obwodzie do 3260mm dopasowana do połaci dachu
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=presostat filtra
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  160mm
id=0000024	3
jm=m2	050
ce=0
il=1.592

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 160mm
id=0000025	3
jm=m2	050
ce=0
il=2.298

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400mm
id=0000026	3
jm=m2	050
ce=0
il=10.77

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=sterownik główny (do regulacji  obwodów)
id=0000027	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=sterownik HMI VR
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=sterownik przepustnicy
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=sterowniki DAR KLIMA KMVR-A
id=0000030	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Ściągacz śrubowy ocynk z uchwytami widełkowymi z gwintem lewym i prawym M 16-A/0,63 z uchwytami widełkowymi
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0
il=9.36

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Śruby fundamentowe M10x100mm kpl
id=0000032	3
jm=kg	033
ce=0
il=4.27

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Śruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi
id=0000033	3
jm=kg	033
ce=0
il=18.99

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl
id=0000034	3
jm=kg	033
ce=0
il=15.172

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Śruby zgrubne 6-kątne M10x60mm kpl
id=0000035	3
jm=kg	033
ce=0
il=3.89

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=termostat przeciwzamrożeniowy
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste do 160mm
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Uszczelki azbestowo-kauczukowe do połączeń ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie 2500-4500mm
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.6

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do  160mm
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0
il=26.987

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do 160mm
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.12

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do  800mm
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.08

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 2520mm
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.15

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 3260mm
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0
il=6.12

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 4400mm
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.595

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy grubości 5mm o obwodzie do 3260mm
id=0000045	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.12

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy grubości 5mm o średnicy do  160mm
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.09

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=wentylator dachowy PFD160/4 1f
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Wentylator osiowy 100m3/h z czujką ruchu i opóźnieniem czasowym
id=0000048	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Wentylator osiowy 50m3/h z czujką ruchu i opóźnieniem czasowym
id=0000049	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) (1)
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.643

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa  4,5t
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.643

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=Samochód dostawczy
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=6.172

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.04

[RMS ZEST 61]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=wentylacja magazynu

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0321-01
na=Analogia  Dostawa i montaż aparatów grzewczo wentylacyjnychj
jm=szt	20
ob=3
nsn=5

[RMS 3]
nz=3.39	0	3.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0143-03
na=Czerpnie dachowe, prostokątne, typ A o obwodzie do 2520mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=5

[RMS 3]
nz=4.55	0	4.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0148-07
na=Podstawy dachowe stalowe, prostokątne, typ A, w układach kanałowych o obwodzie do 3260mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=5

[RMS 3]
nz=12.95	0	12.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.34	0	1.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0101-06
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 4400mm
jm=m2	50
ob=14.36
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=14.36	1	0.63*1.9*4*3	

[RMS 3]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0114-02
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ B/I (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 200mm
jm=m2	50
ob=2.61
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2.61	1	3.14*0.16*1.3*4	

[RMS 3]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=2.75	0	2.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0155-02
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste o średnicy do 200mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=5

[RMS 3]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0149-01
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicy 160mm, typ B/II w układach kanałowych
jm=szt	20
ob=3
nsn=5

[RMS 3]
nz=3.29	0	3.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01
na=Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicy  otworów ssących do 200mm i masie do 25kg
jm=szt	20
ob=3
nsn=5

[RMS 3]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-16 0101-04
na=Izolacja wełną mineralną
jm=m2	50
ob=32.852
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=30.24	1	0.63*1.5*4*8	
wo=2.612	1	3.14*0.16*1.3*4	

[RMS 1]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0309-05
na=analogia sterowniki, czujniki  i falownik do regulacji
jm=szt	20
ob=3
nsn=5

[RMS 3]
nz=5.23	0	5.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.75	0	0.75
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0309-05
na=analogia sterownik główny , czujniki  do regulacji
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[RMS 3]
nz=5.23	0	5.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.75	0	0.75
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=wentylacja budynku biurowo socjalnego

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0206-01
na=Analogia minirekuperatory  do wentylacji bezprzewodowej, o średnicy  200mm i masie do 15kg
jm=szt	20
ob=7
nsn=5

[RMS 3]
nz=5.23	0	5.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0115-02
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ B/I (z udziałem kształtek do 65%) o średnicy do 200mm
jm=m2	50
ob=4.42
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2.56	1	3.14*0.16*1.7*3	
wo=1.86	1	3.14*0.16*(2.6+1.1)	

[RMS 3]
nz=2.15	0	2.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=3.07	0	3.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0206-01
na=Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika, do wentylacji bezprzewodowej, o średnicy otworów do 355mm i masie do 15kg
jm=szt	20
ob=3
nsn=5

[RMS 3]
nz=5.23	0	5.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-01
na=Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie do 800mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=5

[RMS 3]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

