[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.14.2
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=ul. Bytowska,  89-600 CHOJNICE, dz. nr 4608/102
ni=BANK ŻYWNOŚCI W CHOJNICACH;ul. Świętopełka 10,  89-620 CHOJNICE
nw=
nk=mgr inż. Łukasz Bobkowski - projektant
sp=
mi=Chojnice
da=14.10.2022
cpv=45311100-1,Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
cpv=45311200-2,Roboty w zakresie opraw elektrycznych
cpv=45316100-6,Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego
cpv=45312311-0,Instalowanie oświetlenia
cpv=45231400-9,Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
cpv=45314320-0,Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu elektrycznego w budynkach
cpv=45231600-1,Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=221.598

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.III
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=303.189

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.IV
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=36.8

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Monterzy
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=2

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Monterzy gr.II
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=25.32

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Robocizna
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=83.231

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Robotnicy
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=542.479

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=14.236

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm
id=0000001	3
jm=m	040
ce=0
il=176.8

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Beton zwykły B-17,5
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.034

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Centrala monitoringu bezprzewodowego opraw awaryjnych z ekranem dotykowym
id=0000003	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Certyfikowany klips mocujący do instalacji fotowoltaicznych
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=0
il=9.5

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Drut ocynkowany Fe/Zn 8mm
id=0000005	3
jm=m	040
ce=0
il=124.8

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Drut odgromowy dn 8mm
id=0000006	3
jm=m	040
ce=0
il=46.6

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Fundament słupów oświetleniowych 100cm
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Gniazda natynkowe 2P+E, 32A, IP67 + wtyczka
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.16

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Gniazdo p/t 2P+Z 10/16 A stand. wyż. modułowe
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=65

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Gniazdo p/t 2P+Z 10/16 A stand. wyższy IP44 modułowe
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Iglica odgromowa 2,0m na podstawie z podkładkami gumowymi
id=0000011	3
jm=kpl	090
ce=0
il=6

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Instalacja przyzywowa w toalecie dla niepełnosprawnych: sygnalizator, transformator zasilający, przycisk kasujący, 2 przyciski wezwań, okablowanie
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Inwerter fotowoltaiczny 15kW, 2xMPPT, ethernet (webconnect)
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x4mm2
id=0000014	3
jm=m	040
ce=0
il=72.8

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm2
id=0000015	3
jm=m	040
ce=0
il=10.4

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x4mm2
id=0000016	3
jm=m	040
ce=0
il=327.6

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Kabel NA2XY/YAKXs 0,6/1kV 5x50mm2
id=0000017	3
jm=m	040
ce=0
il=78

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Kabel U/FTP kat. 6A LS0H w izolacji PE
id=0000018	3
jm=m	040
ce=0
il=187.2

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Kołek kotwiący fi 10mm
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0
il=1000

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=192

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Końcowka kablowa na żyłach Cu K 6mm2
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=12.36

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Korytko kablowe KPR 150H42
id=0000022	3
jm=m	040
ce=0
il=280

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Łącznik p/t 1-biegunowy st. podwyż. IP-44
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Łącznik p/t krzyżowy podw.st.IP-44
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.02

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Łącznik p/t schodowy podw.st.IP-44
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.04

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Łącznik p/t świecznikowy podw.st.IP-44
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.08

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Łączniki żaluzjowe - centralne
id=0000027	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.06

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Łączniki żaluzjowe - lokalne
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0
il=6.12

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Minikolumna aluminiowa z podstawą, 8*K45, wyposażona w 4 gniazda podwójne 2xK45, 230V, IP20, białe
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Opaska kablowa OKi - ocechowana
id=0000030	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Opaski kablowe OKi
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0
il=52

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Oprawa nr 1 wg projektu
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0
il=14.56

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Oprawa nr 2 wg projektu
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0
il=12.48

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Oprawa nr 2 wg projektu + zawiesia
id=0000034	3
jm=szt	020
ce=0
il=6.24

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Oprawa nr 3 wg projektu
id=0000035	3
jm=szt	020
ce=0
il=10.4

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Oprawa nr 4 wg projektu
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0
il=6.24

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Oprawa nr 5 wg projektu
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.08

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Oprawa nr AW1+ wg projektu
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0
il=5.2

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Oprawa nr AW11 wg projektu
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0
il=7.28

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Oprawa nr EW1 wg projektu
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.12

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Oprawa nr EW2 wg projektu
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.08

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Oprawa nr Z1 wg projektu
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0
il=9.36

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Oprawa nr Z2 wg projektu
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0
il=10.4

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Oprawa nr ZW2 wg projektu
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.12

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa LED
id=0000045	3
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Osłona rurowa giętka do kabli DVK 40mm
id=0000046	3
jm=m	040
ce=0
il=41.6

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Osłona rurowa sztywna SRS fi 160mm
id=0000047	3
jm=m	040
ce=0
il=291.2

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Osprzęt do uziem.pręt-studz. kontr. pomiar
id=0000048	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Panel fotowoltaiczny 550Wp, monokrystaliczny
id=0000049	3
jm=szt	020
ce=0
il=56

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Piasek
id=0000050	3
jm=m3	060
ce=0
il=27.44

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Piasek do betonów
id=0000051	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.176

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Podlewka z masy pęczniejącej
id=0000052	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Pokrywa korytka kablowego - PKR 200
id=0000053	3
jm=m	040
ce=0
il=7.5

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu CNBOP w obudowie natynkowej z rozłącznikiem 100A
id=0000054	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 6mm2
id=0000055	3
jm=m	040
ce=0
il=130

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Przewód HDGs 300/500V 10x1,5mm2
id=0000056	3
jm=m	040
ce=0
il=20.8

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Przewód HDGs 300/500V 2x1,5mm2
id=0000057	3
jm=m	040
ce=0
il=20.8

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Przewód solarny 6mm2 1,8kV DC
id=0000058	3
jm=m	040
ce=0
il=218.4

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Przewód YDY-750V 5x4mm2
id=0000059	3
jm=m	040
ce=0
il=166.4

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Przewód YDY-750V 5x6mm2
id=0000060	3
jm=m	040
ce=0
il=296.4

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Przewód YDYp-750V 3x1,5mm2
id=0000061	3
jm=m	040
ce=0
il=624

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Przewód YDYp-750V 3x2,5mm2
id=0000062	3
jm=m	040
ce=0
il=1487.2

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2
id=0000063	3
jm=m	040
ce=0
il=1076.4

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Przewód YDYp-750V 5x2,5mm2
id=0000064	3
jm=m	040
ce=0
il=405.6

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Przewód YDYp-750V 5x4mm2
id=0000065	3
jm=m	040
ce=0
il=62.4

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Przycisk p/t "światło" z adapterem natynkowym przycisków podtynkowych
id=0000066	3
jm=szt	020
ce=0
il=6.12

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Przycisk PWP (dostawa w zestawie z Przeciwpożarowym Wyłącznikiem Prądu)
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy
id=0000068	3
jm=szt	020
ce=0
il=100.98

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Rozdzielnia fotowoltaiki RPV-AC
id=0000069	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Rozdzielnia główna RG z wyposażeniem
id=0000070	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Rozdzielnia RPV-DC (kompletna obudowa z wyposażeniem i okablowaniem)
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Rura instalacyjna gładka RB 28mm
id=0000072	3
jm=m	040
ce=0
il=62.4

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Rura instalacyjna gładka RB 47mm
id=0000073	3
jm=m	040
ce=0
il=10.4

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Rury karbowane 47mm z pilotem, nie rozprzestrzeniające płomienia
id=0000074	3
jm=m	040
ce=0
il=15.6

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Rury odgromowe typu "Antygrom"
id=0000075	3
jm=m	040
ce=0
il=41.6

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Słup oświetleniowy, czarny, 5m
id=0000076	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Sterownik rolet dopuszkowy
id=0000077	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Stopa dachowa L=250mm z szyną posiomą pod koryta kablowe
id=0000078	3
jm=szt	020
ce=0
il=30.3

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Studnia typu SK-1 z pokrywą 60x60x100
id=0000079	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Sygnalizacja PWP  (dostawa w zestawie z Przeciwpożarowym Wyłącznikiem Prądu)
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12
id=0000081	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Tabliczka bezp.z moc.kabli
id=0000082	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Termostat elektromechaniczny 16A/3600W wpustów dachowych w wykonaniu zewnętrznym
id=0000083	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Uchwyt elektroins. U/UZ 25-28mm
id=0000084	3
jm=szt	020
ce=0
il=126

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Uchwyty ścienno sufitowy 200mm
id=0000085	3
jm=szt	020
ce=0
il=500

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Wazelina techniczna
id=0000086	3
jm=kg	033
ce=0
il=24.911

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Wkręt stal.samowiercący stożk. fi 4,2 mm
id=0000087	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.33

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Wsporniki dachowe, klejone do papy, h=7cm
id=0000088	3
jm=szt	020
ce=0
il=121.2

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Zacisk uziemiajacy na rury miedziane/stalowe 12-22mm
id=0000089	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Zestaw instalacyjny gniazd 3~i 1~
id=0000090	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Złącza strony DC:  MC 4-8mm2
id=0000091	3
jm=szt	020
ce=0
il=28.84

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Złącze kontrolne 4-otworowe
id=0000092	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Złączka kompensacyjna do rur ZCL 28
id=0000093	3
jm=szt	020
ce=0
il=24.6

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Złączka kompensacyjna do rur ZCL 47
id=0000094	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.1

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Złączka odgałęźna krzyżowa drut-drut
id=0000095	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 113]
ty=S
na=Ciągnik kołowy
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.813

[RMS ZEST 115]
ty=S
na=Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=14.994

[RMS ZEST 116]
ty=S
na=Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.6

[RMS ZEST 117]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.813

[RMS ZEST 118]
ty=S
na=Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.596

[RMS ZEST 119]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=12.97

[RMS ZEST 120]
ty=S
na=Spawarka elektr.transfor.500A
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=75.93

[RMS ZEST 121]
ty=S
na=Środek łączności bezprzewodowej
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.192

[RMS ZEST 122]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=8.339

[RMS ZEST 125]
ty=S
na=Żuraw samochodowy
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.813

[RMS ZEST 126]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=ZEWNĘTRZNA INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA

[ELEMENT 2]
na=LINIE KABLOWE I OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0702-01
na=Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m w gruncie kategorii I-II koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3
jm=m	40
ob=155
nsn=SST E-01

[RMS 7]
nz=0.0214	0	0.0214
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=0.0478	0	0.0478
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
jm=m	40
ob=155
nsn=SST E-01

[RMS 6]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - RHDPE-k 110
jm=m	40
ob=175
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1209-12
na=Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 100mm w ścianach lub stropach betonowych - uszczelnione przejście kanalizacji kablowej do budynku
jm=otworów
ob=2
nsn=SST T-01

[RMS 8]
nz=3.19	0	3.19
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
jm=m	40
ob=155
nsn=SST E-01

[RMS 6]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0705-01
na=Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,6m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego
jm=m	40
ob=155
nsn=SST E-01

[RMS 115]
nz=0.0134	0	0.0134
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0713-03
na=Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXs 5x50
jm=m	40
ob=70
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.212	0	0.212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0531	0	0.0531
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 5x4
jm=m	40
ob=315
nsn=SST E-01

[RMS 6]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 3x4
jm=m	40
ob=70
nsn=SST E-01

[RMS 6]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0707-04
na=Wykopy ręczne w gruncie kategorii I-II o głębokości do 2,0m  wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych NN
jm=m3	60
ob=4
nsn=SST E-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	1*1*1*4	
ko=	

[RMS 7]
nz=1.8583	0	1.8583
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ELBUD wyd.I 1984 biuletyny do 9 1996	KNR	5-15 0914-01
na=Fundamenty prefabrykowane pod słupy oświetleniowe ozn. OZ
jm=szt.
ob=4
nsn=SST E-01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 6]
nz=7.6	0	7.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1001-02
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300kg ozn. OZ
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=5.16	0	5.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.044	0	0.044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie ozn. OZ
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=POMIARY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1301-02
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia
jm=pomiar
ob=2
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1301-01
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia
jm=pomiar
ob=2
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1302-04
na=Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia
jm=odcinek
ob=7
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

[ELEMENT 2]
na=TRASY KORYT KABLOWYCH

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1010-05
na=Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm3 w podłożu gipsowym lub gazobetonowym - analogia: przejście  dla koryta kablowego
jm=szt	20
ob=15
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1010-06
na=Mechaniczne wykucie wnęki - za każdy następny dm3 do 5dm3 objętości wykutej wnęki w podłożu gipsowym
jm=szt	20
ob=15
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.0357	0	0.0357
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Uszczelnienie przepustów EI120 (0,01m2) - przejście na halę
jm=kpl	90
ob=2
nsn=SST E-01
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1104-06
na=Montaż uchwytów za pomocą przykręcania do gotowego podłoża w stropie w 2 miejscach
jm=szt	20
ob=500
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.0945	0	0.0945
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1105-08
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 200mm
jm=m	40
ob=250
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1105-09
na=Przykręcanie pokryw - na przejściach koryt przez ściany
jm=m	40
ob=7.5
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE, PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄU

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0404-04
na=Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - RG
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=3.48	0	3.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0404-02
na=Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg - RPV-AC
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=2.99	0	2.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1005-08
na=Ręczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach z gipsu lub z gazobetonu dla rur o średnicy do 60mm
jm=otworów
ob=5
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.3854	0	0.3854
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1207-14
na=Wykucie bruzd dla rur RS47 w podłożu gipsowym, tynku, gazobetonie
jm=m	40
ob=15
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.121	0	0.121
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0101-08
na=Układanie rur winidurowych o średnicy do 47mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe
jm=m	40
ob=15
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0713-03
na=Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 5x16
jm=m	40
ob=10
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.212	0	0.212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0531	0	0.0531
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0713-03
na=Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXs 5x50
jm=m	40
ob=5
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.212	0	0.212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0531	0	0.0531
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0401-08
na=Mechaniczne wykucie 4 otworów i osadzenie kołków rozporowych plastykowych
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0404-04
na=Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu CNBOP w obudowie natynkowej
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=3.48	0	3.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V	KNR	5-08 0801-07
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie o objętości do 1dm3
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V	KNR	5-08 0404-01
na=Montaż przycisku "Przeciwpożarowego wyłącznik prądu"
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V	KNR	5-08 0404-01
na=Montaż sygnalizatora "Przeciwpożarowego wyłącznik prądu"
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1207-04
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w podłożu gipsowym, tynku, gazobetonie
jm=m	40
ob=25
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0209-04
na=Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm2 układane w tynku w podłożu betonowym  z uchwytami CNBOP HDGs 10x1,5
jm=m	40
ob=20
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0756	0	0.0756
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0209-03
na=Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu betonowym  z uchwytami CNBOP HDGs 2x1,5
jm=m	40
ob=20
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0693	0	0.0693
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO I AWARYJNEGO

[POZYCJA]
pd=wyd.V	KNR	5-08 0801-07
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie o objętości do 1dm3
jm=szt	20
ob=28
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0302-01
na=Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm
jm=szt	20
ob=28
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0307-02
na=Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.1576	0	0.1576
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0307-03
na=Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.1891	0	0.1891
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0307-04
na=Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych schodowych 2-biegunowych w puszce instalacyjnej
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.2311	0	0.2311
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0307-04
na=Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych 2-biegunowych w puszce instalacyjnej
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.2311	0	0.2311
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0307-02
na=Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej - przycisk "światło"
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.1576	0	0.1576
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0402-01
na=Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania  i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - sterownik rolet
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0307-04
na=Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych 2-biegunowych w puszce instalacyjnej - łącznik żaluzjowy lokalny
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.2311	0	0.2311
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0307-04
na=Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych 2-biegunowych w puszce instalacyjnej - łącznik żaluzjowy centralny
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.2311	0	0.2311
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0502-04
na=Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastykowych - 4 mocowania
jm=kpl	90
ob=45
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0504-03
na=Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa nr 1 (wg projektu)
jm=szt	20
ob=14
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0504-03
na=Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa nr 2 (wg projektu)
jm=szt	20
ob=12
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0504-03
na=Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa nr 2 (wg projektu) na zwieszakach
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0504-03
na=Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa nr 3 (wg projektu)
jm=szt	20
ob=10
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0504-03
na=Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa nr 4 (wg projektu)
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0504-03
na=Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa nr 5 (wg projektu)
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0504-03
na=Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa nr Z1 (wg projektu)
jm=szt	20
ob=9
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0504-03
na=Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa nr Z2 (wg projektu)
jm=szt	20
ob=10
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0504-03
na=Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa nr EW1 (wg projektu)
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0504-03
na=Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa nr EW2 (wg projektu)
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0504-03
na=Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa nr AW11 (wg projektu)
jm=szt	20
ob=7
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0504-03
na=Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa nr AW1+ (wg projektu)
jm=szt	20
ob=5
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0504-03
na=Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa nr ZW2 (wg projektu)
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0404-02
na=Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg - centrala monitoringu bezprzewodowego opraw awaryjnych
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=2.99	0	2.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0104-06
na=Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na konstrukcji metalowej - na hali
jm=m	40
ob=30
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.536	0	0.536
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0207-01
na=Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej YDYp 4x1,5
jm=m	40
ob=30
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0347	0	0.0347
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V	KNR	5-08 0209-05
na=Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym YDYp 3x1,5
jm=m	40
ob=200
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V	KNR	5-08 0209-05
na=Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym YDYp 4x1,5
jm=m	40
ob=335
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0813-01
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce - rolety "R..", instalacja przyzywowa "IP", wentylatory toalet, minirekuperatory "MR.."
jm=szt	20
ob=60
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0212-01
na=Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) YDYp 3x1,5
jm=m	40
ob=400
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0212-01
na=Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) YDYp 4x1,5
jm=m	40
ob=670
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0212-03
na=Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) YDYp 5x2,5
jm=m	40
ob=340
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0555	0	0.0555
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA GNIAZD I WYPUSTÓW ZASILAJĄCYCH

[POZYCJA]
pd=wyd.V	KNR	5-08 0801-07
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie o objętości do 1dm3
jm=szt	20
ob=71
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0302-01
na=Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm
jm=szt	20
ob=71
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0309-03
na=Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach 16A/2,5mm2 IP20
jm=szt	20
ob=65
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.1786	0	0.1786
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0309-06
na=Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2P+Z z uziemnieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 IP44
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.2626	0	0.2626
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0404-07
na=Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - zestaw instalacyjny
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0309-05
na=Przykręcenie gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 - gniazda natynkowe 2P+E, 32A, IP67
jm=szt	20
ob=8
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.2101	0	0.2101
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0404-07
na=Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - minikolumna
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0404-07
na=Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - termostat wpustów dachowych
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0104-06
na=Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na konstrukcji metalowej - na hali
jm=m	40
ob=30
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.536	0	0.536
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0112-02
na=Mocowanie w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej rur o średnicy do 47mm - rury pod posadzką typu RHDPE-k 40
jm=m	40
ob=40
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.245	0	0.245
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0207-02
na=Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej YDYp 3x2,5
jm=m	40
ob=80
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0207-03
na=Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej YDY 5x6
jm=m	40
ob=30
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0473	0	0.0473
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0212-02
na=Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) YDYp 3x2,5
jm=m	40
ob=900
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0457	0	0.0457
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0212-02
na=Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) YDYp 5x2,5
jm=m	40
ob=20
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0457	0	0.0457
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0212-03
na=Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) YDY 5x4
jm=m	40
ob=160
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0555	0	0.0555
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0212-03
na=Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) YDY 5x6
jm=m	40
ob=225
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0555	0	0.0555
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V	KNR	5-08 0209-05
na=Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym YDYp 3x2,5
jm=m	40
ob=450
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0209-06
na=Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym YDYp 5x2,5
jm=m	40
ob=30
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0672	0	0.0672
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0209-06
na=Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym YDYp 5x4
jm=m	40
ob=60
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0672	0	0.0672
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0210-03
na=Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al), układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd YDY 5x6
jm=m	40
ob=30
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0813-01
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce - obwody grzewczo-wentylacyjne "AG..", "RP1", "WD..", pompy ciepła "PC..", "HB..", punkt dystrybucyjny "PD", ogrzewanie koszy spustowych "TD1", "KS1", chłodnie "CH", zawór pierszeństwa "ZP"
jm=szt	20
ob=64
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0813-02
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 4mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce - pompy ciepła "PC..", bramy "B.."
jm=szt	20
ob=30
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0231	0	0.0231
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0813-03
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 6mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce - grzałki elektryczne "GE.."
jm=szt	20
ob=15
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0263	0	0.0263
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA POŁĄCZEN WYRÓWNAWCZYCH

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1005-06
na=Ręczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach z gipsu lub z gazobetonu dla rur o średnicy do 25mm
jm=otworów
ob=5
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.2751	0	0.2751
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0209-02
na=Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym LgY 6 - w pomieszczeniu technicznym oraz dla punktu dystrybucyjnego
jm=m	40
ob=50
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0212-01
na=Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) połaczenia wyrównawcze koryt - LgY 6
jm=m	40
ob=25
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0620-03
na=Montaż zacisków uziemiajacych do urządzeń - miejscowe połączenia wyrównawcze
jm=szt.
ob=6
nsn=SST E-01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 6]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0620-03
na=Montaż zacisków uziemiajacych do urządzeń - szyna wyrównawcza w pomieszczeniu technicznym
jm=szt.
ob=1
nsn=SST E-01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 6]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA PRZYZYWOWA

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0406-03
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie do 10kg - analogia: instalacja przyzywowa w pom. dla niepełnosprawnych: sygnalizator, transformator zasilający, przycisk kasujący, 2 przyciski wezwań, okablowanie
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA ODGROMOWA

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0611-04
na=Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,8m w gruncie kategorii I-II
jm=m	40
ob=170
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.7805	0	0.7805
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0624	0	0.0624
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=0.4413	0	0.4413
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0617-01
na=Spawanie przewodów uziemiających wykonanych z bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie
jm=szt	20
ob=7
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.2479	0	0.2479
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=0.1298	0	0.1298
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1001-08
na=Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu gipsowym, gazobetonie - rura odgromowa
jm=m	40
ob=40
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0108-01
na=Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
jm=m	40
ob=40
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.1114	0	0.1114
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0201-04
na=Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 10mm2
jm=m	40
ob=40
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.0294	0	0.0294
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1994	KNR	5-15 0914-01
na=Montaż studzienki złącza kontrolnego
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST E-01

[RMS 1]
nz=6.02	0	6.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0619-06
na=Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.4486	0	0.4486
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0615-03
na=Montaż zwodów pionowych wykonanych z pręta ocynkowanego o średnicy 18mm na dachu płaskim
jm=szt	20
ob=5
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.2658	0	0.2658
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0604-04
na=Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy 10mm do dachu płaskiego na wspornikach klejonych
jm=m	40
ob=120
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.1932	0	0.1932
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0615-02
na=Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie (z rury stalowej o średnicy do 48mm) stojącym
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=1.2259	0	1.2259
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0618-01
na=Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
jm=szt	20
ob=18
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.1786	0	0.1786
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż konstrukcji systemowej dla instalacji ok. 16,5kWp (2x15 paneli w układzie pionowym) dedykowanej dla projektowanego dachu
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST E-01
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż konstrukcji systemowej dla instalacji ok. 14,3kWp (2x13 paneli w układzie pionowym) dedykowanej dla projektowanego dachu
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST E-01
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0405-08
na=Montaż paneli PV przez przykręcenie do gotowego podłoża - panel monokrystaliczny 550Wp
jm=szt	20
ob=56
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0405-08
na=Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 50kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnia  RPV-DC
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0406-05
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie do 30kg - inwerter fotowoltaiczny 15kW
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1207-14
na=Wykucie bruzd dla rur RS47 w podłożu gipsowym, tynku, gazobetonie
jm=m	40
ob=10
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.121	0	0.121
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0101-08
na=Układanie rur winidurowych o średnicy do 47mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe
jm=m	40
ob=10
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0204-04
na=Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 10mm2 - przewód solarny
jm=m	40
ob=20
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0294	0	0.0294
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0601-02
na=Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na wspornikach klejonych - analogia: stopa ddachowa pod koryta kablowe
jm=m	40
ob=30
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1105-08
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 200mm
jm=m	40
ob=30
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0715-01
na=Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - przewód solarny w korytach
jm=m	40
ob=100
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0715-01
na=Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - przewód solarny na konstrukcji
jm=m	40
ob=90
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0715-01
na=Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - przewód solarny dostarczany z panelami
jm=m	40
ob=100
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1203-03
na=Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm2 - przewody PV
jm=szt	20
ob=112
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.0231	0	0.0231
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1204-01
na=Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie
jm=szt	20
ob=28
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0206-03
na=Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych 1-żyłowych o przekroju do 35mm2  - przewód wyrównawczy
jm=m	40
ob=50
nsn=SST E-01

[RMS 2]
nz=0.0242	0	0.0242
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1204-01
na=Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie
jm=szt	20
ob=12
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1203-03
na=Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm2
jm=szt	20
ob=12
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.0231	0	0.0231
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=POMIARY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

[POZYCJA]
pd=Orgbud wyd.IV 1998	KNP	18-13 1301-03
na=Pomiary rozdzielnic i aparatury prądu zmiennego do 20 pól
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST E-01

[RMS 3]
nz=18.4	0	18.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1301-02
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia
jm=pomiar
ob=13
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1301-01
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia
jm=pomiar
ob=59
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1304-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
jm=szt	20
ob=7
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1304-03
na=Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
jm=szt	20
ob=7
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1303-01
na=Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - pomiary instalacji fotowoltaicznej
jm=pomiar
ob=8
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Konfiguracja i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej z instalacją oprogramowania i uruchomieniem wizualizacji na 1 stanowisku komputerowym wskazanym przez Inwestora
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST E-01
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=ZEWNĘTRZNA INFRASTRUKTURA TELETECHNICZNA

[ELEMENT 2]
na=KANALIZACJA TELETECHNICZNA, KABLE STRUKTURALNE

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0702-01
na=Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m w gruncie kategorii I-II koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3
jm=m	40
ob=90
nsn=SST T-01

[RMS 7]
nz=0.0214	0	0.0214
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=0.0478	0	0.0478
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
jm=m	40
ob=90
nsn=SST T-01

[RMS 6]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - RHDPE-k 110
jm=m	40
ob=105
nsn=SST T-01

[RMS 8]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1209-12
na=Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 100mm w ścianach lub stropach betonowych - uszczelnione przejście kanalizacji teletechnicznej do budynku
jm=otworów
ob=1
nsn=SST T-01

[RMS 8]
nz=3.19	0	3.19
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
jm=m	40
ob=90
nsn=SST T-01

[RMS 6]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0705-01
na=Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,6m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego
jm=m	40
ob=90
nsn=SST T-01

[RMS 115]
nz=0.0134	0	0.0134
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0713-01
na=Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - U/FTP kat. 6A LS0H w izolacji PE
jm=m	40
ob=180
nsn=SST T-01

[RMS 8]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1993	KNR	5-01 0402-01
na=Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych wieloelementowych typu SK-2, w gruncie kategorii I-II - analogia studnia SK1
jm=studnia
ob=1
nsn=SST T-01

[RMS 7]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=25.32	0	25.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=3.69	0	3.69
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=POMIARY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01
na=Wykonanie 1 pomiaru torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
jm=pomiar
ob=2
nsn=SST T-01

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.596	0	0.596
np=1
wa=0
wb=0

