[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.14.2
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=ul. Bytowska,  89-600 CHOJNICE, dz. nr 4608/102
ni=BANK ŻYWNOŚCI W CHOJNICACH;ul. Świętopełka 10,  89-620 CHOJNICE
nw=
nk=mgr inż. Łukasz Bobkowski - projektant
sp=
mi=Chojnice
da=14.10.2022
cpv=45311100-1,Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
cpv=45311200-2,Roboty w zakresie opraw elektrycznych
cpv=45316100-6,Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego
cpv=45312311-0,Instalowanie oświetlenia
cpv=45231400-9,Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
cpv=45314320-0,Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu elektrycznego w budynkach
cpv=45231600-1,Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=2.087

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.III
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=50.448

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Malarze gr.III
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0.72

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Monterzy
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=36.918

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Robotnicy
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=207.337

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Kabel krosowy ze świetlną identyfikacją kat. 6A FTP 0,6-2,1m (wg potrzeb)
id=0000001	3
jm=szt	020
ce=0
il=72

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Kabel skrętkowy U/FTP kat. 6A PE
id=0000002	3
jm=m	040
ce=0
il=124.8

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Kabel U/FTP kat. 6A LS0H w izolacji PE
id=0000003	3
jm=m	040
ce=0
il=1185.6

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Kamera wewnętrzna w obudowie z puszką łaczeniową, kopułkowa, wg projektu
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Kamera zewnetrzna w obudowie z uchwytem ściennym i puszka przyłączeniową, bullet, wg projektu
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Klips oznaczeniowy kabli strukturalnych
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0
il=72

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Kołek kotwiący fi 10mm
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=480

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Korytko kablowe KPR 150H42
id=0000008	3
jm=m	040
ce=0
il=120

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Listwy zasilające 1U/8x230V z zab. przepięciowym
id=0000009	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Moduł RJ45 6A STP
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=72

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Monitor LED 27" do pracy 24/7, HDMI
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Panel 24xRJ45 1U
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Panel 4-wentylatorowy z termostatem i zaślepką podłączeniową z filtrem
id=0000013	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Pokrywa korytka kablowego - PKR 200
id=0000014	3
jm=m	040
ce=0
il=5

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Pokrywa z zaślepkami do montażu 2 szt. modułów keystone RJ45 kat. 6A, biała, p/t + 2x moduły RJ45 kat. 6A STP
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=11.22

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Półka do szafy dystrybucyjnej 19"
id=0000016	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Przełącznik sieciowy 24xRJ45 websmart PoE
id=0000017	3
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Puszka 60 mm, głęboka, z możliwością łączenia w zestawy, bez pokrywy
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0
il=11.22

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Rejestrator sieciowy/serwer monitoringu 32 CH, pamięć 3x8TB SATA do pracy ciągłej, klawiatura, mysz
id=0000019	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Rury karbowane 28mm z pilotem, nie rozprzestrzeniające płomienia
id=0000020	3
jm=m	040
ce=0
il=52

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Szafa wisząca 19"
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Uchwyty ścienno sufitowy 200mm
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=240

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=UPS Line-interactive (VI) 2000VA/1600W - Rack 19"/2U
id=0000023	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Źródło światła, czerwone do świetlnej identyfikacji przewodów krosowych
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=7.152

[RMS ZEST 32]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA STRUKTURALNA

[ELEMENT 2]
na=PUNKT DYSTRYBUCYJNY

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-13
na=Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie do 12kg
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST T-01

[RMS 4]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-06
na=Montaż wentylatora w suficie szafy 19"
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST T-01

[RMS 4]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-04
na=Montaż listwy zasilającej szafy 19"
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST T-01

[RMS 4]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-09
na=Montaż zasilacza awaryjnego szafy 19"  - UPS VI 2000VA
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST T-01

[RMS 4]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07
na=Montaż urządzenia aktywnego szafy 19" - przełącznik sieciowy websmart PoE
jm=kpl	90
ob=3
nsn=SST T-01

[RMS 4]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Konfiguracja przełącznika sieciowego
jm=kpl	90
ob=3
nsn=SST T-01
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-01
na=Montaż panela rozdzielczego RJ45 w przygotowanym stelażu 19"
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST T-01

[RMS 4]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-03
na=Montaż modułu RJ45 w panelu
jm=szt	20
ob=72
nsn=SST T-01

[RMS 4]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07
na=Montaż urządzenia aktywnego szafy 19" - rejestrator sieciowy/serwer 32CH
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST T-01

[RMS 4]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Konfiguracja urządzenia do rejestracji
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST T-01
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08
na=Montaż kabla krosowego w urządzeniu aktywnym szafy 19"
jm=kpl	90
ob=72
nsn=SST T-01

[RMS 4]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03
na=Montaż monitora TVU
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST T-01

[RMS 5]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-05
na=Montaż półki mocowanej w 4 miejscach do ścian szafy 19"
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST T-01

[RMS 4]
nz=0.133	0	0.133
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0805-02
na=Malowanie liter i cyfr na powierzchniach wewnętrznych
jm=znak
ob=72
nsn=SST T-01

[RMS 3]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA GNIAZD LOGICZNYCH I KAMER CCTV

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1010-05
na=Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm3 w podłożu gipsowym lub gazobetonowym - analogia: przejście  dla koryta kablowego
jm=szt	20
ob=10
nsn=SST T-01

[RMS 1]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1010-06
na=Mechaniczne wykucie wnęki - za każdy następny dm3 do 5dm3 objętości wykutej wnęki w podłożu gipsowym
jm=szt	20
ob=10
nsn=SST T-01

[RMS 1]
nz=0.0357	0	0.0357
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Uszczelnienie przepustów EI120 (0,01m2) - przejście na halę
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST T-01
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1104-06
na=Montaż uchwytów za pomocą przykręcania do gotowego podłoża w stropie w 2 miejscach
jm=szt	20
ob=240
nsn=SST T-01

[RMS 5]
nz=0.0945	0	0.0945
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1105-08
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 200mm
jm=m	40
ob=120
nsn=SST T-01

[RMS 5]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1105-09
na=Przykręcanie pokryw - na przejściach koryt przez ściany
jm=m	40
ob=5
nsn=SST T-01

[RMS 5]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1207-11
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w podłożu gipsowym, tynku, gazobetonie
jm=m	40
ob=50
nsn=SST T-01

[RMS 5]
nz=0.0945	0	0.0945
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0101-06
na=Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - rura karbowana 28 z pilotem
jm=m	40
ob=50
nsn=SST T-01

[RMS 5]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0207-01
na=Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej U/FTP kat. 6 PE
jm=m	40
ob=120
nsn=SST T-01

[RMS 2]
nz=0.0347	0	0.0347
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0212-01
na=Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) U/FTP kat. 6 PE
jm=m	40
ob=1140
nsn=SST T-01

[RMS 2]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0802-05
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,5dm3
jm=szt	20
ob=11
nsn=SST T-01

[RMS 1]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0302-01
na=Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych z możliwością łączenia o średnicy do 60mm
jm=szt	20
ob=11
nsn=SST T-01

[RMS 5]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0308-02
na=Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - analogia - gniazdo 2xRJ45 LAN/LAN
jm=szt	20
ob=11
nsn=SST T-01

[RMS 5]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02
na=Montaż zewnętrznej kamery TVU
jm=szt	20
ob=12
nsn=SST T-01

[RMS 5]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01
na=Montaż wewnętrznej kamery TVU
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST T-01

[RMS 5]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=POMIARY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01
na=Uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU
jm=szt	20
ob=15
nsn=SST T-01

[RMS 5]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01
na=Wykonanie 1 pomiaru torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
jm=pomiar
ob=24
nsn=SST T-01

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

