[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.38.2
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	2	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=89-600 Chojnice; ul. Bajkowa;   dz nr 4608/102
ni=STOWARZYSZENIE BANK ŻYWNOŚCI W  CHOJNICACH;  ul. Świętopełka 10;  89-620 Chojnice
nw=
nk=
sp=
mi=Chojnice
da=14.10.2022
cpv=45332000-3,Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
cpv=45231300-8,Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
cpv=45332200-5,Roboty instalacyjne hydrauliczne
cpv=45332400-7,Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
cpv=45232410-9,Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
cpv=45232130-2,Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=7.3

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=7.53

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IV
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0.23

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Robocizna razem
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=726.86

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Robotnicy
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=478.14

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=343.22

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=adapter teleskopowy
id=0000001	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Beton zwykły  B-7,5
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.71

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Beton zwykły B-10
id=0000003	3
jm=m3	060
ce=0
il=5.8

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
id=0000004	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.39

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Drewno na stemple budowlane 12-14cm
id=0000005	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.78

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Folia polietylenowa 1mm
id=0000006	3
jm=m2	050
ce=0
il=19.34

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Igłofiltry
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.43

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Keramzyt
id=0000008	3
jm=m3	060
ce=0
il=7.82

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Kineta dn600 z podłączeniami  dn200 o kącie 90o
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Kineta dn600 z podłączeniami  dn200 przepływowa i z odpływem o kącie 90o
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy 200mm
id=0000011	3
jm=m	040
ce=0
il=0.7

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Korek na rurę  200mm
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Kręgi betonowe o średnicy 0,8m i wysokości 0,5m
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=35

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m z dnem
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne dwukielichowe z PCW z uszczelką 160mm
id=0000016	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Kształtki z PVC kanalizacyjne, przejście szczelne tulejowe 200mm
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0
il=23

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=monolityczny zbiornik polietylenowy 5m3 wyposażony w króćce i uszczelki ułatwiające montaż rur
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Piasek
id=0000019	3
jm=m3	060
ce=0
il=136.34

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=pierścień odciążający
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Pokrywa nadstudzienna żelbetowa, z pierścieniem odciążającym
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R
id=0000022	3
jm=kg	033
ce=0
il=39.6

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P
id=0000023	3
jm=kg	033
ce=0
il=72.63

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm
id=0000024	3
jm=m	040
ce=0
il=19.5

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 160mm
id=0000025	3
jm=m	040
ce=0
il=15.91

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE, PEHD  63mm
id=0000026	3
jm=m	040
ce=0
il=6.12

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S  200mm
id=0000027	3
jm=m	040
ce=0
il=192.16

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Stopnie włazowe żeliwne
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0
il=72

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Śruby M16 kpl
id=0000029	3
jm=kg	033
ce=0
il=5.6

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Trzon studzienki, rura karbowana
id=0000030	3
jm=m	040
ce=0
il=3.2

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Uszczelki
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=właz
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Właz kanał  szary  fi 800mm, obciąż 200kg,kl. A15
id=0000034	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Właz kanał.żel.fi 600mm, H150,kl. B125
id=0000035	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Właz kanał.żel.fi 600mm, H150,kl. D400
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Woda
id=0000037	3
jm=m3	060
ce=0
il=15.82

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 7
id=0000038	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.66

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.3

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=zbiornik betonowy  z dnem i płytą pokrywową z otworem szczelny o wymiarach 3,4m.*2,4m.*1,7(wys.)m.
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 69]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0,40m3
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=35.21

[RMS ZEST 70]
ty=S
na=Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.8

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=Prościarka do rur PE
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.26

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9t
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.65

[RMS ZEST 74]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy   5t
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=97.09

[RMS ZEST 75]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy  5-10t
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.3

[RMS ZEST 77]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy    do 5t
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.21

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy  5-10t
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=21.78

[RMS ZEST 79]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=32.73

[RMS ZEST 81]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  75KM
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.88

[RMS ZEST 82]
ty=S
na=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.96

[RMS ZEST 83]
ty=S
na=Wciągnik przejezdny 3,0t
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=14

[RMS ZEST 84]
ty=S
na=Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.99

[RMS ZEST 85]
ty=S
na=Żuraw samochodowy    do  4t
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=34.92

[RMS ZEST 86]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja  kanalizacji deszczowej część zewnętrzna

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0206-02
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III
jm=m3	60
ob=411.3
nsn=SST Inst kd pkt5

[PRZEDMIAR]
ko=	szerokości 1.0m
wo=101.4	1	(0.87+2.01+1.64)/3*67.3	
wo=140.95	1	(1.18+1.45+1.64+1.64)/4*95.4	
ko=	przykanaliki
wo=19.7	1	(0.87+2+2+1.18+1.3)/5*13.4	
wo=32.97	1	3.14*1.0*1.5*7	studnie
wo=116.28	1	4.5*3.4*3.8*2	zbiorniki

[RMS 5]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.0754	0	0.0754
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.2016	0	0.2016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0317-02
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kat. III-IV
jm=m3	60
ob=45.74
nsn=SST inst kd pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=32.54	1	0.2*162.7	
wo=2.68	1	0.2*13.4	
wo=4.4	1	3.14*1.0*0.2*7	studnie
wo=6.12	1	4.5*3.4*0.2*2	zbiorniki

[RMS 4]
nz=2.674	0	2.674
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0606-01
na=Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0m
jm=szt	20
ob=10
nsn=SST inst.wody pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	

[RMS 6]
nz=4.15	0	4.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-18 0501-01
na=Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10cm
jm=m2	50
ob=187
nsn=SST inst. kd pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=187	1	(162.7+13.4+10.9)*1.0	
ko=	

[RMS 5]
nz=0.2454	0	0.2454
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-03
na=Zagęszczenie zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III
jm=m3	60
ob=112.2
nsn=SST inst kd pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=112.2	1	(162.7+13.4+10.9)*(0.1+0.5)	

[RMS 4]
nz=0.1022	0	0.1022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03
na=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk
jm=m	40
ob=162.7
nsn=SST. inst kd pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=162.7	1	162.7	

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02
na=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk
jm=m	40
ob=15.6
nsn=SST. inst kd pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=13.4	1	13.4	
wo=2.2	1	2.2	

[RMS 6]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-03
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości  3m
jm=studnię
ob=7
nsn=SST inst.kd pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7	

[RMS 6]
nz=27.2	0	27.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.301	0	0.301
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.644	0	0.644
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=8.07	0	8.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=6	1	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=6	1	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=3.88	0	3.88
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-03
na=Analogia zbiorniki betonowe w gotowym wykopie o wymiarach 3400mm *2400mm*1700mm posadowione na głębokości ok 3,10m.
jm=kpl	90
ob=2
nsn=SST inst.kd pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 6]
nz=27.2	0	27.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.301	0	0.301
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.644	0	0.644
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=8.07	0	8.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=3.88	0	3.88
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0529-01
na=Osadzanie włazów żeliwnych o ciężarze do 60kg
jm=szt	20
ob=9
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	7+2	

[RMS 6]
nz=1.579	0	1.579
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-03
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk - przejście szczelne tulejowe
jm=szt	20
ob=17
nsn=SST. inst kd pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17	

[RMS 6]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.093	0	0.093
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-02
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST. inst kd pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 6]
nz=0.313	0	0.313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm
jm=m	40
ob=3
nsn=SST. inst kd pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	

[RMS 6]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm
jm=m	40
ob=3
nsn=SST. inst kd pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	

[RMS 6]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.VI 1993	KNR	7-07 0101-01
na=Analogia Montaż pompy samozasysającej do wody zimnej lub gorącej,  zanieczyszczonej, o napędzie elektrycznym, o  masie do 0,05t
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst ks pkt5

[RMS 3]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=7.53	0	7.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=7.3	0	7.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa pompy do wody zanieczyszczonej
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst. kd pkt4
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-02
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba)
jm=próba
ob=7
nsn=SST. inst kd

[RMS 6]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-01
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek=próba)
jm=próba
ob=3
nsn=SST. inst kd

[RMS 6]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-18 0501-04
na=Obsypka z materiałów sypkich o grubości 25cm
jm=m2	50
ob=176.1
krn=2
nsn=SST inst. kd pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=176.1	1	(162.7+13.4)*1.0	

[RMS 5]
nz=0.5491	0	0.5491
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.305	0	0.305
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa piasku do zasypania
jm=m3	60
ob=411.3
nsn=SST inst. kd pkt4
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=411.3	1	411.30	z wykopów

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0614-01
na=Analogia Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem, izolacja keramzytem
jm=m3	60
ob=3.72
nsn=SST. inst ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=3.72	1	9.3*0.4*1.0	
ko=	

[RMS 6]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2.6	0	2.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=3.5	0	3.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0614-01
na=Analogia Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem, izolacja keramzytem
jm=m3	60
ob=3.72
nsn=SST. inst ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=3.72	1	9.3*0.4*1.0	
ko=	

[RMS 6]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2.6	0	2.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=3.5	0	3.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat.III-IV
jm=m3	60
ob=411.3
nsn=SST inst kd pkt5

[RMS 4]
nz=1.2224	0	1.2224
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0103-04
na=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=187
nsn=D-04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=187	1	(162.7+13.4+10.9)*1.0	

[RMS 4]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0206-02
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III
jm=m3	60
ob=55.69
nsn=D-03.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=26.04	1	(1.38+1.1)/2*21	Sk3 - z bezodpł.
wo=6.53	1	1.39*4.7	Sk3-budynek
wo=23.12	1	3.4*3.4*2	zb. bezodpł

[RMS 5]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.0754	0	0.0754
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.2016	0	0.2016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0317-02
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kat. III-IV
jm=m3	60
ob=7.45
nsn=SST inst. ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=5.14	1	25.7*1.0*0.2	
wo=2.31	1	3.4*3.4*0.2	zb. bezodpł

[RMS 4]
nz=2.674	0	2.674
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-18 0501-01
na=Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10cm
jm=m2	50
ob=37.26
nsn=SST inst. ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=25.7	1	25.7*1.0	
wo=11.56	1	3.4*3.4	

[RMS 5]
nz=0.2454	0	0.2454
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-03
na=Zagęszczenie zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III
jm=m3	60
ob=16.58
nsn=SST inst. ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=15.42	1	25.7*(0.1+0.5)	pod podsypkę
wo=1.16	1	3.4*3.4*0.1	

[RMS 4]
nz=0.1022	0	0.1022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0606-01
na=Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0m
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST inst.wody pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 6]
nz=4.15	0	4.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03
na=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk
jm=m	40
ob=25.7
nsn=SST. inst kd pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=25.7	1	25.7	

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02
na=Analogia Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 600mm z zamknięciem rurą teleskopową
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst.kd pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 6]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1.38	1	1.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02
na=Analogia Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 600mm z zamknięciem rurą teleskopową
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst.kd pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 6]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02
na=Analogia monolityczny zbiornik polietylenowy wyposażony w króćce i uszczelki ułatwiające montaż
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst.kd pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 6]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.72	1	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0529-01
na=Osadzanie włazów żeliwnych o ciężarze do 60kg
jm=szt	20
ob=3
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1+1+1	

[RMS 6]
nz=1.579	0	1.579
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-03
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk - przejście szczelne tulejowe
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST. inst kd pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	

[RMS 6]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.093	0	0.093
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-01
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 160mm (odcinek=próba)
jm=próba
ob=3
nsn=SST. inst ks

[RMS 6]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa piasku do zasypania
jm=m3	60
ob=55.69
nsn=SST inst.ks pkt4
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=55.69	1	55.69	z wykopów

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat.III-IV
jm=m3	60
ob=55.69
nsn=SST inst. ks pkt5

[RMS 4]
nz=1.2224	0	1.2224
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0103-04
na=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=37.26
nsn=D-04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=25.7	1	25.7*1.0	
wo=11.56	1	3.4*3.4	

[RMS 4]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

