[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.38.2
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	2	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=89-600 Chojnice; ul. Bajkowa;   dz nr 4608/102
ni=STOWARZYSZENIE BANK ŻYWNOŚCI W  CHOJNICACH;  ul. Świętopełka 10;  89-620 Chojnice
nw=
nk=
sp=
mi=Chojnice
da=14.10.2022
cpv=45351000-2,Mechaniczne instalacje inżynieryjne
cpv=45332000-3,Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
cpv=45231300-8,Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
cpv=45232150-8,Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
cpv=45332200-5,Roboty instalacyjne hydrauliczne
cpv=45232410-9,Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Brukarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=3.102

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0.742

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Robocizna razem
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=180.368

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Robotnicy
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=44.93

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=109.586

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Robotnicy gr.II
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=8.3

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=adapter teleskopowy
id=0000001	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=badanie wody
id=0000002	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III
id=0000003	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.02

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Beton zwykły B-10
id=0000004	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.17

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III  gr.19-25mm
id=0000005	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.008

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
id=0000006	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Drewno na stemple budowlane 12-14cm
id=0000007	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.08

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Elektrody do stali niskowęglowych 3,25mm, rutylowe R
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.33

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Kineta dn600 z podłączeniami  dn200 przepływowa i z odpływem o kącie 90o
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Klamry ciesielskie 10x250mm
id=0000010	3
jm=kg	033
ce=0
il=6.2

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Kliniec kamienny
id=0000011	3
jm=t	034
ce=0
il=0.647

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Kołnierze stalowe ocynkowane luźne
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Kołnierze ślepe
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Korek na rurę  200mm
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste nasycone kl.II
id=0000015	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Króćce przejściowe, żeliwne, jednokołnierzowe
id=0000016	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.1

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=kształtki ciśnieniowe kolano PE 50
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=kształtki ciśnieniowe przejściowe PE/stal50/50
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Kształtki z PVC kanalizacyjne, przejście szczelne tulejowe 200mm
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Miał kamienny
id=0000020	3
jm=t	034
ce=0
il=0.683

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Nasady rurowe żeliwne, kołnierzowe z siodełkiem i opaską stalową Dn 40 lub Dn 50mm
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Nawiertki rurociągów z PCW 90/2" (opaska do nawiercania, )
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Piasek
id=0000023	3
jm=m3	060
ce=0
il=3.02

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=pierścień odciążający
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Podchloryn sodowy
id=0000025	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.5

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Pospółka
id=0000026	3
jm=m3	060
ce=0
il=47.407

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Przedłużenie wrzeciona zasuwy
id=0000027	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Rury stalowe ocynkowane do wody dn 50
id=0000028	3
jm=m	040
ce=0
il=3.03

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Rury stalowe ocynkowane gwintowane   50mm
id=0000029	3
jm=m	040
ce=0
il=1.5

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm
id=0000030	3
jm=m	040
ce=0
il=3

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE, PEHD 100RC SDR17 dn50mm
id=0000031	3
jm=m	040
ce=0
il=42.84

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S  200mm
id=0000032	3
jm=m	040
ce=0
il=22.95

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Skrzynki uliczne żeliwne do zasuw
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Śruby 6-kątne ocynkowane M16 kpl
id=0000034	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.07

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Śruby średniodokładne M16 kpl
id=0000035	3
jm=kg	033
ce=0
il=2.7

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Taśma dylatacyjna z PCW
id=0000036	3
jm=m	040
ce=0
il=0.96

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Taśma izolacyjna Denso
id=0000037	3
jm=m2	050
ce=0
il=4.63

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Taśma lokalizacyjno ostrzegawcza z folii polietylenowej do znakowania tras instalacji o szerokości 200mm.niebiesko biała z zatopioną wkładką metalową
id=0000038	3
jm=m	040
ce=0
il=23.23

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Tłuczeń kamienny sortowany
id=0000039	3
jm=t	034
ce=0
il=4.897

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Trzon studzienki, rura karbowana
id=0000040	3
jm=m	040
ce=0
il=2.95

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Tuleje kołnierzowe ciśnieniowe PE, PEHD (złącze 63/50 ISO)
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Tuleje z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Uszczelki
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.2

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Uszczelki do rury karb
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie
id=0000045	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.1

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=właz
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Woda
id=0000048	3
jm=m3	060
ce=0
il=14.931

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 7
id=0000049	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.01

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Zasuwa do nawiercania ISO 50mm do wody
id=0000050	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.3

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Zawory zwrotne grzybkowe, kołnierzowe, żeliwne   50mm
id=0000052	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.05

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Zawory zwrotne grzybkowe, żeliwne, kołnierzowe   50mm
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.05

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0,40m3
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=7.806

[RMS ZEST 74]
ty=S
na=Prościarka do rur PE
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.785

[RMS ZEST 75]
ty=S
na=Równiarka samojezdna  74kW (100KM)
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.086

[RMS ZEST 77]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9t
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.871

[RMS ZEST 76]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9t (1)
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.58

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9t
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.025

[RMS ZEST 79]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy   5t
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=20.871

[RMS ZEST 80]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy    do 5t
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.07

[RMS ZEST 82]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy  5t
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.003

[RMS ZEST 84]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=6.69

[RMS ZEST 83]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy (1)
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.374

[RMS ZEST 85]
ty=S
na=Spawarka
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.202

[RMS ZEST 86]
ty=S
na=Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.637

[RMS ZEST 87]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.003

[RMS ZEST 88]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10t
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.601

[RMS ZEST 89]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 15t
id=00016	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.739

[RMS ZEST 90]
ty=S
na=Wciągarka elektryczna  do 1,6t
id=00017	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.259

[RMS ZEST 92]
ty=S
na=Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h
id=00018	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.106

[RMS ZEST 93]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Przyłącze wody

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0206-02
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III
jm=m3	60
ob=68.756
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=68.756	1	1.65*(41.67)*1.0	

[RMS 4]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.0754	0	0.0754
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.2016	0	0.2016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0317-02
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kat. III-IV
jm=m3	60
ob=13.751
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=13.751	1	1.65*(41.67)*0.2	

[RMS 3]
nz=2.674	0	2.674
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-03
na=Zagęszczenie zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III
jm=m3	60
ob=20.835
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=20.835	1	41.67*1.0*(0.1+0.4)	pod podsypkę

[RMS 3]
nz=0.1022	0	0.1022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-18 0501-01
na=Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10cm
jm=m2	50
ob=41.67
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=41.67	1	41.67*1.0	pod podsypkę

[RMS 4]
nz=0.2454	0	0.2454
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1991	KNKRB	4t2 0102-06
na=Analogia Nasady rurowe (opaski) na rurociągach o średnicy 90mm
jm=kpl	90
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 4]
nz=6.35	0	6.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=3.5	0	3.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1.68	0	1.68
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-01
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej do 90mm - złącza
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 6]
nz=0.569	0	0.569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 50mm
jm=m	40
ob=42
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42	

[RMS 6]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-01
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej do 90mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1	

[RMS 6]
nz=0.569	0	0.569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0105-01
na=Analogia Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych  o średnicy 50mm
jm=m	40
ob=3
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	

[RMS 6]
nz=0.167	0	0.167
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=4.63	1	4.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.0125	0	0.0125
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.0672	0	0.0672
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-18 0505-02
na=Analogia.Wykonanie bloków oporowych
jm=m3	60
ob=0.16
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=0.16	1	(0.5*0.4*0.4)*2	

[RMS 2]
nz=4.64	0	4.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m)
jm=próba
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 6]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-18 0501-03
na=Obsypka z materiałów sypkich
jm=m2	50
ob=42
nsn=5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42*1.0	

[RMS 4]
nz=0.4479	0	0.4479
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Min.Przemysłu wyd.III 1988	KNR	2-19 0219-01
na=Oznakowanie trasy z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi
jm=m	40
ob=23
nsn=5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	12+11	

[RMS 3]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa pospółki do zasypania
jm=m3	60
ob=68.76
nsn=4
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=68.76	1	1.65*(41.67)*1.0	

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat.III-IV (zasypywanie 1/2 piasku i 1/2
jm=m3	60
ob=68.756
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=68.756	1	1.65*(41.67)*1.0	

[RMS 3]
nz=1.2224	0	1.2224
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
jm=odcinek
ob=1
nsn=5

[RMS 6]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
jm=odcinek
ob=1
nsn=6

[RMS 6]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=badanie bakteriologiczne wody do odbioru
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[RMS 6]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0802-03
na=Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm
jm=m2	50
ob=25.8
nsn=D-04

[PRZEDMIAR]
wo=25.8	1	12.9*2	

[RMS 5]
nz=0.1669	0	0.1669
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0802-04
na=Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 10cm
jm=m2	50
ob=129
nsn=D-04

[PRZEDMIAR]
wo=129	1	(12.9*2)*5	

[RMS 5]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-01
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm
jm=m2	50
ob=25.8
nsn=D-04

[PRZEDMIAR]
wo=25.8	1	12.9*2	

[RMS 5]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0147	0	0.0147
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.2455	0	0.2455
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.0182	0	0.0182
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0204-05
na=Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm
jm=m2	50
ob=25.8
nsn=D-04

[PRZEDMIAR]
wo=25.8	1	12.9*2	

[RMS 1]
nz=0.094	0	0.094
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.094	0	0.094
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0196	0	0.0196
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0207	0	0.0207
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.1484	0	0.1484
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0224	0	0.0224
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=przyłącze kanalizacji sanitarnej

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0206-02
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III
jm=m3	60
ob=34.77
nsn=D-03.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=28.13	1	(1.1+1.4)/2*22.5	S.-Sk2
wo=6.64	1	1.5*1.5*2.95	

[RMS 4]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.0754	0	0.0754
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.2016	0	0.2016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0317-02
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kat. III-IV
jm=m3	60
ob=4.95
nsn=SST inst. ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	0.2*22.5	Si.-Sk2
wo=0.45	1	1.5*1.5*0.2	

[RMS 3]
nz=2.674	0	2.674
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-18 0501-01
na=Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10cm
jm=m2	50
ob=24.75
nsn=SST inst. ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=22.5	1	22.5*1.0	
wo=2.25	1	1.5*1.5	

[RMS 4]
nz=0.2454	0	0.2454
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-03
na=Zagęszczenie zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III
jm=m3	60
ob=14.85
nsn=SST inst. ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=13.5	1	22.5*(0.1+0.5)	pod podsypkę
wo=1.35	1	1.5*1.5*(0.6)	

[RMS 3]
nz=0.1022	0	0.1022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03
na=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk
jm=m	40
ob=22.5
nsn=SST. inst kd pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=22.5	1	22.5	

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-03
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk - przejście szczelne tulejowe dlugie
jm=szt	20
ob=4
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 6]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.093	0	0.093
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02
na=Analogia Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 600mm z zamknięciem rurą teleskopową
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst.kd pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 6]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=2.95	1	2.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0529-01
na=Osadzanie włazów żeliwnych o ciężarze do 60kg
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 6]
nz=1.579	0	1.579
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-18 0501-04
na=Obsypka z materiałów sypkich o grubości 25cm
jm=m2	50
ob=22.5
nsn=5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2

[PRZEDMIAR]
wo=22.5	1	22.5*1	

[RMS 4]
nz=0.5491	0	0.5491
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.305	0	0.305
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa pospółki do zasypania
jm=m3	60
ob=34.77
nsn=5
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=28.13	1	(1.1+1.4)/2*22.5	S.-Sk2
wo=6.64	1	1.5*1.5*2.95	
ko=	

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat.III-IV
jm=m3	60
ob=34.763
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=6.638	1	1.5*1.5*2.95	
wo=28.125	1	(1.1+1.4)/2*22.5	S.-Sk2

[RMS 3]
nz=1.2224	0	1.2224
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-02
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba)
jm=próba
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 6]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0802-03
na=Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm
jm=m2	50
ob=7.2
nsn=D-04

[PRZEDMIAR]
wo=7.2	1	(4.8)*1.5	

[RMS 5]
nz=0.1669	0	0.1669
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0802-04
na=Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 10cm
jm=m2	50
ob=36
nsn=D-04

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	((4.8)*1.5)*5	

[RMS 5]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-01
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm
jm=m2	50
ob=7.2
nsn=D-04

[PRZEDMIAR]
wo=7.2	1	(4.8)*1.5	

[RMS 5]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0147	0	0.0147
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.2455	0	0.2455
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.0182	0	0.0182
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0204-05
na=Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm
jm=m2	50
ob=7.2
nsn=D-04

[PRZEDMIAR]
wo=7.2	1	(4.8)*1.5	

[RMS 1]
nz=0.094	0	0.094
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.094	0	0.094
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0196	0	0.0196
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0207	0	0.0207
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.1484	0	0.1484
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0224	0	0.0224
np=1
wa=0
wb=0

