[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.38.2
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=89-600 Chojnice; ul. Bajkowa;   dz nr 4608/102
ni=STOWARZYSZENIE BANK ŻYWNOŚCI W  CHOJNICACH;  ul. Świętopełka 10;  89-620 Chojnice
nw=
nk=
sp=
mi=Chojnice
da=14.10.2022
cpv=45331100-7,Instalowanie centralnego ogrzewania

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Betoniarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1.27

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Izolarze gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=3.452

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Malarze gr.II
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=3.762

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=51.168

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=366.276

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=11.87

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Robocizna
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=572.295

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Robocizna razem
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=10.214

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Robotnicy
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=219.628

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=16.94

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Spawacze gr.II
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0
il=20.73

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=automatyka dedykowana
id=0000001	3
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Benzyna do lakierów
id=0000002	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.019

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=bezprewodowy termostat pomieszczeniowy - nadajnik
id=0000003	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=bezprewodowy termostat pomieszczeniowy - odbiornik
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=czujniki temperatury
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=czujniki temperatury cwu (np. THW5)
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=czujniki temperatury dopływu i odpływu za buforem (np. THW1/THW2)
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=czujniki temperatury obiegów grzewczych (np. THW6/THW7)
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=czujniki temperatury wody
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=dodatek do jastrychu
id=0000010	3
jm=dm3	066
ce=0
il=21

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Dwuzłączki przejściowe mosiężne 28mm
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Farba ftalowa miniowa 60% do gruntowania przeciwrdzewna
id=0000012	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.386

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Farba olejna do gruntowania
id=0000013	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.386

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Farba olejna nawierzchniowa
id=0000014	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.443

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Filtr magnetyczny IFM 50
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym o średnicy nominalnej 32mm
id=0000016	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym IFM 25
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=głowice grzejnikowe
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Głowice termoelektryczne
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=gniazdo montażowe
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane o mocy 200W
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=hydroizolacja
id=0000022	3
jm=m2	050
ce=0
il=107.3

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=izolacja termiczna
id=0000023	3
jm=m2	050
ce=0
il=107.3

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Jednostka Wewnętrzna - pompy ciepła typu powietrze woda  z grzałką 6kW, automatyką sterującą , czujniki temperatury na dopływie i odpływie , czujnik temperatury cwu,
id=0000024	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Jednostka Wewnętrzna - pompy ciepła typu powietrze woda  z grzałką 9kW, automatyką sterującą , czujniki temperatury na dopływie i odpływie , czujnik temperatury cwu,
id=0000025	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Kształtki d=25mm
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0
il=11

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Kształtki kielichowe miedziane 28mm
id=0000027	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.2

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Kształtki kielichowe miedziane 35mm
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.1

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Kształtki przejściowe mosiężne
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.4

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Kształtki przejściowe mosiężne 28x1"
id=0000030	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.2

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Kształtki przejściowe mosiężne 35x1 i 1/4"
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.1

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Lejki ściekowe
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Łączniki kielichowe miedziane
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Łuki stalowe gładkie czarne  40mm
id=0000034	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.76

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Łuki stalowe gładkie czarne  50mm
id=0000035	3
jm=szt	020
ce=0
il=7.82

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Magnetyzer DN 50
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Manometry 0.0-0.6 MPa z kurkiem trójdrogowym
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0
il=17

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Masa betonowa B-20
id=0000038	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.014

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=materiały pomocnicze
id=0000039	3
jm=%	147
ce=0
il=1

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=moduł do regulacji ogrzewania podłogowego z zaworem RTL
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Naczynie wyrówn.ciśn.REFLEX N 110
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Naczynie wyrówn.ciśnieniowe
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=odmulacz magnetyczny
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=otulina z pianki śr wewn 28 grubości 30mm
id=0000044	3
jm=m	040
ce=0
il=10

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=otulina z pianki śr wewn 35 grubości 30mm
id=0000045	3
jm=m	040
ce=0
il=97

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=otulina z pianki śr wewn 42 grubości 40mm
id=0000046	3
jm=m	040
ce=0
il=28

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=otulina z pianki śr wewn 54 grubości 50mm
id=0000047	3
jm=m	040
ce=0
il=46

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=pasek brzegowy
id=0000048	3
jm=m	040
ce=0
il=171

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=płyta np Tacker lub inna
id=0000049	3
jm=m2	050
ce=0
il=107.3

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=płyta rozszeżająca układu sterowniczego
id=0000050	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Połączenie elastyczne rozłączne
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Pompa cyrkulacyjna UP 20-30N o średnicy króćców przyłączeniowych 1" (25)
id=0000052	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania o wydajności do  4,5m3/h i średnicy króćców przyłączeniowych 1" (25-40)
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania o wydajności do 13,0m3/h i średnicy króćców przyłączeniowych 1 i 1/4" (32-120)
id=0000054	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Półśrubunki z nakrętkami mosiężne o średnicy 1 i 1/4"x2"
id=0000055	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.1

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Półśrubunki z nakrętkami mosiężne o średnicy 1"x1 i 1/2"
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.2

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=reg. pokojowe
id=0000057	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
id=0000058	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.066

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=rozdzielacz regulacji 230V sterownik nadrzędny
id=0000059	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Rozdzielacze obiegów grzewczych ogrzewania podłogowego z mosiądzu z zaworami kulowymi  z zaworami do napełniania i odpowietrzania obwodów z rotametrami z zaworami iglicowymi na powrocie do montarzu głowic termoelektrycznych do współpracy z termostatami pokojowymi wyposażone w przepływomierze HKV-P12
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15,9 mm w systemowej izolacji.
id=0000061	3
jm=m	040
ce=0
il=27

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 9,53 mm w systemowej izolacji.
id=0000062	3
jm=m	040
ce=0
il=27

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Rury miedziane twarde F-37 d=15mm
id=0000063	3
jm=m	040
ce=0
il=0.15

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Rury osłonowe karbowane tzw.peszel
id=0000064	3
jm=m	040
ce=0
il=146.88

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Rury osłonowe karbowane tzw.peszel 24-26mm
id=0000065	3
jm=m	040
ce=0
il=1170

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne  25mm
id=0000066	3
jm=m	040
ce=0
il=58.71

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne  32mm
id=0000067	3
jm=m	040
ce=0
il=112.27

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne  40mm
id=0000068	3
jm=m	040
ce=0
il=28

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne  50mm
id=0000069	3
jm=m	040
ce=0
il=46

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Rury z polietylenu sieciowanego z warstwą antydyfuzyjną 20mm
id=0000070	3
jm=m	040
ce=0
il=1170

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Rury z polietylenu sieciowanego z warstwą antydyfuzyjną 25mm
id=0000071	3
jm=m	040
ce=0
il=41.04

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=separator powietrza
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=siłownik termiczny
id=0000073	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=stacja uzdatniania wody 30l 1,5m3/h
id=0000074	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Sterownik przewodowy
id=0000075	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Sterownik uni3
id=0000076	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Szafki do rozdzielaczy c.o. rura w rurze - podtynkowe lub natynkowe
id=0000077	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=szpilka mocująca
id=0000078	3
jm=szt	020
ce=0
il=2130

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=śrubunek przyłączeniowy
id=0000079	3
jm=szt	020
ce=0
il=26

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=taśma klejąca
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Termometry O-100 C
id=0000081	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=termostaty zegarowe bezprzewodowe
id=0000082	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Uchwyty do grzejników
id=0000083	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Uchwyty do rur
id=0000084	3
jm=szt	020
ce=0
il=138.88

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  25mm
id=0000085	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  32mm
id=0000086	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem typu EA, temp. max. 65 stopni C, max. ciśnienie wlotowe 1,0 MPa, przyłącze 1"
id=0000087	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=wifi adapter
id=0000088	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Zawory dopełniające z manometrem
id=0000089	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Zawory kulowe  gwintowane do co  śr.15mm ze spustem
id=0000090	3
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Zawory mosiężne d=15mm
id=0000091	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.01

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Zawory odpowietrzające Taco Hy-Went
id=0000092	3
jm=szt	020
ce=0
il=32

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne 25mm
id=0000093	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne 50mm
id=0000094	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane 25mm
id=0000095	3
jm=szt	020
ce=0
il=26

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane 32mm
id=0000096	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane 50mm
id=0000097	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=zawory reg. strefowe z gł reg.
id=0000098	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Zawory skośne mosiężne do c.o. 20mm
id=0000099	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Zawory skośne mosiężne do c.o. 20mm (regulacyjny Stromax M)
id=0000100	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Zawory skośne mosiężne do c.o. 32mm
id=0000101	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego 25mm
id=0000102	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego 32mm
id=0000103	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego 40mm
id=0000104	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego 50mm
id=0000105	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=zbiornik  buforowy  500l
id=0000106	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=ZEWNETRZNA  JEDNOSTAKA pompy ciepła powietrze woda 14kW
id=0000107	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=ZEWNETRZNA  JEDNOSTAKA pompy ciepła powietrze woda 6kW
id=0000108	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Złączki mosiężne 15mm
id=0000109	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Złączki mosiężne przejściowe
id=0000110	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 170]
ty=S
na=Rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obciążenie 300 kG
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=120.06

[RMS ZEST 171]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9t
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.473

[RMS ZEST 172]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9t
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.886

[RMS ZEST 173]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy   5t
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.053

[RMS ZEST 174]
ty=S
na=Spawarka elektryczna
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.16

[RMS ZEST 176]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=8.436

[RMS ZEST 175]
ty=S
na=Środek transportowy (1)
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.036

[RMS ZEST 177]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja pompy ciepła CO

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0529-01
na=Lejki ściekowe
jm=szt	20
ob=8
nsn=5

[RMS 10]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-20 0312-01
na=Termometry techniczne proste o długości kroćca do 30mm
jm=szt	20
ob=6
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	

[RMS 4]
nz=1.77	0	1.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=5.7	0	5.7
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-20 0312-05
na=Manometry
jm=szt	20
ob=6
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	

[RMS 4]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=5.7	0	5.7
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-15 0415-05
na=Zawory do regulacji c.o. - odpowietrzający
jm=szt	20
ob=4
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 4]
nz=0.1156	0	0.1156
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0319	0	0.0319
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-01
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr.6,53 mm w systemowej izolacji.
jm=m	40
ob=7
nsn=5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7	

[RMS 8]
nz=1.94	0	1.94
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-02
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15,9 mm w systemowej izolacji.
jm=m	40
ob=7
nsn=5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7	

[RMS 8]
nz=2.64	0	2.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-03
na=Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=23
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	
wo=4	1	4	
wo=15	1	15	

[RMS 10]
nz=0.525	0	0.525
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03
na=Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
wo=1	1	1	

[RMS 10]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03
na=Zawory przelotowe proste, żeliwne ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=18
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16	
wo=2	1	2	

[RMS 10]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0103-01
na=ZEWNETRZNA  JEDNOSTAKA pompy ciepła powietrze woda 6kW
jm=szt.
ob=1
nsn=5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 8]
nz=45.4	0	45.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=14.9	0	14.9
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0130-01
na=Jednostka Wewnętrzna - pompy ciepła powietrze woda z grzałką 6kW
jm=szt.
ob=1
nsn=5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 8]
nz=18.6	0	18.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0301-01
na=analogia czujniki, termostaty automatyka
jm=ukl.
ob=1
nsn=5

[RMS 8]
nz=45.14	0	45.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=5	1	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05
na=analogia stacja uzdatniania wody
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst co i ct pkt5

[RMS 10]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0311-02
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej do 80 dm3
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[RMS 10]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0111-04
na=analogia Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 10]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01
na=Zawory przelotowe  o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=5

[RMS 10]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-35 0132-03
na=Montaż urządzeń typu EA o średnicy nominalnej z przyłącza 1", zabezpiecząjących wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem
jm=szt	20
ob=2
nsn=5

[RMS 6]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-01
na=Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5m3/h i średnicy nominalnej króćców przyłączeniowych 1" (20mm)
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 6]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01
na=Zawory dopełniajace z manometrem o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[RMS 10]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja pompy ciepła CT

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0529-01
na=Lejki ściekowe
jm=szt	20
ob=8
nsn=5

[RMS 10]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-20 0312-01
na=Termometry techniczne proste o długości kroćca do 30mm
jm=szt	20
ob=12
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12	

[RMS 4]
nz=1.77	0	1.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=5.7	0	5.7
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-20 0312-05
na=Manometry
jm=szt	20
ob=10
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	

[RMS 4]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=5.7	0	5.7
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-15 0415-05
na=Zawory do regulacji c.o. - odpowietrzający
jm=szt	20
ob=12
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12	

[RMS 4]
nz=0.1156	0	0.1156
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0319	0	0.0319
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-01
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr.9,32 mm w systemowej izolacji.
jm=m	40
ob=20
nsn=5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	

[RMS 8]
nz=1.94	0	1.94
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-02
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15,9 mm w systemowej izolacji.
jm=m	40
ob=20
nsn=5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	

[RMS 8]
nz=2.64	0	2.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-03
na=Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=24
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12	
wo=12	1	12	
ko=	

[RMS 10]
nz=0.525	0	0.525
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-04
na=Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=12
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	
wo=6	1	6	
ko=	

[RMS 10]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0166	0	0.0166
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04
na=Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	

[RMS 10]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03
na=Zawory przelotowe proste, żeliwne ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=8
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	
ko=	

[RMS 10]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04
na=Zawory przelotowe proste, żeliwne ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	

[RMS 10]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05
na=Zawory przelotowe proste, żeliwne ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=6
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	
ko=	

[RMS 10]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0103-01
na=ZEWNETRZNA  JEDNOSTAKA pompy ciepła powietrze woda 14kW
jm=szt.
ob=2
nsn=5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 8]
nz=45.4	0	45.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=14.9	0	14.9
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0130-01
na=Jednostka Wewnętrzna - pompy ciepła powietrze woda z grzałką 9kW
jm=szt.
ob=2
nsn=5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 8]
nz=18.6	0	18.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0301-01
na=analogia czujniki, termostaty automatyka
jm=ukl.
ob=1
nsn=5

[RMS 8]
nz=45.14	0	45.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=5	1	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05
na=analogia stacja uzdatniania wody
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST inst co i ct pkt5

[RMS 10]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0311-03
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej do 200 dm3
jm=szt	20
ob=2
nsn=5

[RMS 10]
nz=2.72	0	2.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0111-04
na=analogia Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 10]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01
na=Zawory przelotowe  o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=5
nsn=5

[RMS 10]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-35 0132-03
na=Montaż urządzeń typu EA o średnicy nominalnej z przyłącza 1", zabezpiecząjących wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem
jm=szt	20
ob=2
nsn=5

[RMS 6]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01
na=Zawory dopełniajace z manometrem o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[RMS 10]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja c.o.

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0301-05
na=Analogia Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego  z wodą grzewczą o temperaturze od 35/25 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 20mm i rozstawie 50-100mm
jm=m2	50
ob=411.5
nsn=5

[PRZEDMIAR]
ko=r1  1170	
wo=411.5	1	411.5	

[RMS 5]
nz=0.8901	0	0.8901
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1170	1	1170
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1170	1	1170
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=zeszyty 1,2,12/1992; 7-8/1995	KNR	2-15u1 0800-01
na=analogia Montaż instalacji centralnego ogrzewania - rurociągi z rur warstwowych stabilizowanych mechanicznie o średn.  25mm
jm=m	40
ob=38
nsn=5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.05		1.05

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19	
wo=19	1	19	

[RMS 7]
nz=0.256	0	0.256
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=146.88	1	146.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=11	1	11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.4	0	1.4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0305-01
na=analogia Montaż części budowlanej płyty grzewczej niezbrojonej ogrzewania podłogowego z rur o średnicy nominalnej  20mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 1]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=24	1	24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=107.3	1	107.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=107.3	1	107.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=107.3	1	107.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=21	1	21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=12	1	12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=2130	1	2130
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=171	1	171
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0513-01
na=Analogia Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy nominalnej do 150mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	

[RMS 10]
nz=2.54	0	2.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0410-04
na=Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWP-4, SWN-4 o ilości obwodów 11-12
jm=szt	20
ob=2
nsn=5

[RMS 10]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0309-05
na=analogia Zawór regulacyjny strefowy do regulacji c.o. z akcesoriami dodatkowymi
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[RMS 10]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=8	1	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=8	1	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=8	1	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0309-05
na=analogia moduł do regulacji ogrzewania podłogowego c.o. z akcesoriami dodatkowymi
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[RMS 10]
nz=1.46	0	1.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=12	1	12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-01
na=Analogia Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	

[RMS 10]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-06
na=Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 50,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=10
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	

[RMS 10]
nz=0.623	0	0.623
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-03
na=Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=10
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	

[RMS 10]
nz=0.525	0	0.525
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07
na=Analogia.Izolacja jednowarstwowa grubości do 40mm rurociągów o średnicy zewnętrznej do 60mm otulinami z pianki PU
jm=m	40
ob=20
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	

[RMS 2]
nz=0.0863	0	0.0863
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0862	0	0.0862
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=10	1	10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=10	1	10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.00305	0	0.00305
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03
na=Zawory przelotowe proste mosiężne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 10]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-15 0415-05
na=Zawory do regulacji c.o. - odpowietrzający
jm=szt	20
ob=4
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 4]
nz=0.1156	0	0.1156
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0319	0	0.0319
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-20 0312-01
na=Termometry techniczne proste o długości kroćca do 30mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 4]
nz=1.77	0	1.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=5.7	0	5.7
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-20 0312-05
na=Manometry
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 4]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=5.7	0	5.7
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01
na=Zawory przelotowe  o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=5

[RMS 10]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0311-03
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej do 200 dm3
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[RMS 10]
nz=2.72	0	2.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03
na=Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 10]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	INSTAL 0111-06
na=Filtry
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 10]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05
na=Zawory przelotowe proste mosiężne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	50

[RMS 10]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I	KNR-W	2-15 0411-01
na=Analogia Głowice termoelektryczne
jm=szt	20
ob=12
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12	

[RMS 10]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02
na=AnalogiaGłowice do grzejników łazienkowych
jm=szt	20
ob=3
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	

[RMS 10]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05
na=Magnetyzery
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[RMS 10]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0309-03
na=Zawór skośny lub grzejnikowy do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 10]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0307-04
na=Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji
jm=szt	20
ob=5
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	

[RMS 10]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	7-12 0102-04
na=Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, od stanu B, do 3-go st.czystości rurociągi średn.zewn. do d=57mm
jm=m2	50
ob=3.14
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1.884	1	3.14*0.020*30	
wo=0.785	1	3.14*0.025*10	
wo=0.471	1	3.14*0.015*10	

[RMS 3]
nz=0.4549	0	0.4549
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	7-12 0201.2-04
na=Malowanie pędzlem (farbami do grunt. miniowymi) rurociągów średn.zewn. do d=57mm
jm=m2	50
ob=3.14
nsn=5

[RMS 3]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.0062	0	0.0062
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	7-12 0202.1-04
na=Malowanie pędzlem (farbami do grunt. olejnymi) rurociągów średn.zewn. do d=57mm
jm=m2	50
ob=3.14
nsn=5

[RMS 3]
nz=0.2525	0	0.2525
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.0098	0	0.0098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	7-12 0209.1-04
na=Malowanie pędzlem (farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi) rurociągów średn.zewn. do d=57mm
jm=m2	50
ob=3.14
nsn=5

[RMS 3]
nz=0.2148	0	0.2148
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.141	0	0.141
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.0113	0	0.0113
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-01
na=Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5m3/h i średnicy nominalnej króćców przyłączeniowych 1" (25mm)
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	25-80

[RMS 6]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja c.t.

[POZYCJA]
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0301-01
na=Sterowniki przewoodowe wraz z okablowaniem (automatyka dedykowana)
jm=ukl.
ob=3
nsn=5

[RMS 8]
nz=45.14	0	45.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-06
na=Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 50,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=36
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36	

[RMS 10]
nz=0.623	0	0.623
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-05
na=Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 40,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=28
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28	

[RMS 10]
nz=0.589	0	0.589
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0196	0	0.0196
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-04
na=Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=97
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=97	1	97	

[RMS 10]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0166	0	0.0166
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07
na=Analogia.Izolacja jednowarstwowa grubości do 40mm rurociągów o średnicy zewnętrznej do 60mm otulinami z pianki PU
jm=m	40
ob=20
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	

[RMS 2]
nz=0.0863	0	0.0863
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0862	0	0.0862
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=97	1	97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=28	1	28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=36	1	36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.00305	0	0.00305
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-15 0415-05
na=Zawory do regulacji c.o. - odpowietrzający
jm=szt	20
ob=12
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12	

[RMS 4]
nz=0.1156	0	0.1156
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0319	0	0.0319
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05
na=Zawory przelotowe proste, żeliwne ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=6
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	
ko=	

[RMS 10]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01
na=Zawory przelotowe  o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=5

[RMS 10]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	INSTAL 0111-06
na=Filtry
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 10]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02
na=Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności do 13,0m3/h i średnicy nominalnej króćców przyłączeniowych 1 i 1/4" (32mm)
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	25-80

[RMS 6]
nz=2.47	0	2.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05
na=Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 65mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 10]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0309-05
na=Zawór skośny lub grzejnikowy do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 10]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04
na=Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm i 40mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	

[RMS 10]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=5	1	3+2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0309-03
na=Zawór skośny lub grzejnikowy do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	

[RMS 10]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0301-01
na=analogia czujniki, termostaty automatyka
jm=ukl.
ob=1
nsn=5

[RMS 8]
nz=45.14	0	45.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

