[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.17.7
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=89-600 Chojnice ul. Bajkowa
ni=Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach;89-620 Chojnice ul. Świętopełka 10
nw=
nk=mgr inż. arch. Zdzisław Kufel
sp=
mi=
da=20.02.2023
cpv=45000000-7,Roboty budowlane

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna (ATH 1)
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=77.32

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
id=0000001	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.005

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.38 mm
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.029

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Drut stalowy okrągły 3 mm
id=0000003	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.306

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Haki do muru
id=0000004	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.741

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
id=0000005	3
jm=m2	050
ce=0
il=1.088

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Płyty komunikacyjne długie
id=0000006	3
jm=m2	050
ce=0
il=0.058

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Płyty komunikacyjne krótkie
id=0000007	3
jm=m2	050
ce=0
il=0.029

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Płyty pomostowe robocze
id=0000008	3
jm=m2	050
ce=0
il=1.98

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=Rusztowanie rurowe
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=22.052

[RMS ZEST 11]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Elewacja - budynek socjalno-biurowy

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1604-01
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja
jm=m2	50
ob=145.08

[PRZEDMIAR]
wo=145.08	1	4*(20.78+6.67+6.82+2)	

[RMS 1]
nz=0.53295	0	0.53295
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.01365	0	0.01365
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=3.5E-5	0	3.5E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0

