[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.38.2
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	2	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=89-600 Chojnice; ul. Bajkowa;   dz nr 4608/102
ni=STOWARZYSZENIE BANK ŻYWNOŚCI W  CHOJNICACH;  ul. Świętopełka 10;  89-620 Chojnice
nw=
nk=
sp=
mi=Chojnice
da=14.10.2022
cpv=45351000-2,Mechaniczne instalacje inżynieryjne
cpv=45332000-3,Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
cpv=45231300-8,Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
cpv=45232150-8,Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
cpv=45332200-5,Roboty instalacyjne hydrauliczne
cpv=45232410-9,Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Robocizna razem
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=121.304

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm
id=0000001	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.793

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Drewno na stemple (korowane, nasycone)
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.231

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Gwoździe budowlane gołe
id=0000003	3
jm=kg	033
ce=0
il=2.115

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Klamry ciesielskie typ U
id=0000004	3
jm=kg	033
ce=0
il=26.217

[RMS ZEST 93]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Przyłącze wody

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0321-02
na=Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) balami drewnianymi w gruntach suchych pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruncie kat.III-IV
jm=m2	50
ob=137.511
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=137.511	1	1.65*(41.67)*2	

[RMS 3]
nz=0.5506	0	0.5506
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=przyłącze kanalizacji sanitarnej

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0321-02
na=Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) balami drewnianymi w gruntach suchych pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruncie kat.III-IV
jm=m2	50
ob=82.8
nsn=SST inst. ks pkt5

[PRZEDMIAR]
wo=56.25	1	((1.1+1.4)/2*22.5)*2	S.-Sk2
wo=26.55	1	(1.5*1.5*2.95)*4	

[RMS 3]
nz=0.5506	0	0.5506
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

